| 段取クラスの出力 (tcmcs0485m000) |  |
| セッションの目的: 段取クラスを出力します。 関連トピック ERP LN における段取クラスと段取状況の概要 段取クラスと段取状況を定義するには
フィールド | 説明
段取クラス | 品目を製造するために機械をどのように設定するかを示す、品目の特徴のタイプ段取クラスにより、2 つの作業の間に機械や工具を切り替えるために必要とする時間が決まります。段取クラスは、一連の段取状況で構成されています。段取状況のマトリックスで、特定の段取り切り替え時間を定義できます。 例 段取クラスの例には、色や厚さがあります。段取クラスが色の場合、段取状況は赤、緑、白、黒などになります。
段取クラス | 品目を製造するために機械をどのように設定するかを示す、品目の特徴のタイプ段取クラスにより、2 つの作業の間に機械や工具を切り替えるために必要とする時間が決まります。段取クラスは、一連の段取状況で構成されています。段取状況のマトリックスで、特定の段取り切り替え時間を定義できます。 例 段取クラスの例には、色や厚さがあります。段取クラスが色の場合、段取状況は赤、緑、白、黒などになります。