| 相対ワークセンタの利用率の出力 (tisfc1404m000) |  |
| セッションの目的: ワークセンタの基本能力、およびそれにもとづくワークセンタの人および機械の使用可能能力と実際能力の割合を含むレポートを出力します。データは 10 週期でレポートされ、これはユーザによって定義できます。 レポートには下記の用語が使用されています。 基本能力 (H / Wk) ワークセンタの能力は、週次能力 [時間]に、作業者数または機械数を乗算した値です。基本週次能力、作業者数、および機械数はワークセンタ (tirou0101m000) セッションで定義します。 使用可能能力 カレンダーにもとづいた、ワークセンタで消費できる時間で、基本能力の割合として表されます。 実際の能力 製造オーダにもとづいた、人または機械別にワークセンタで実際に計画された時間で、基本能力の割合として表されます。 注意 ワークセンタ (tirou0101m000) セッションで作業者数および/または機械数がゼロの場合、レポートの基本能力はゼロになります。結果的に、実際能力および使用可能能力はレポート上でゼロになります。しかし、作業者数および機械数は工順作業 (tirou1102m000) セッションの工順作業でも定義することができます。この場合、レポート上の値はゼロでも、実際には能力が計画されます。レポートでは感嘆符で示されます (0!)。 メインワークセンタを選択すると、そのサブワークセンタが含まれます。その人員能力および機械能力はメインワークセンタの人員能力および機械能力として総計されて表されます。 外注ワークセンタは、レポートでそのように示されます。 例 ワークセンタ (tirou0101m000) セッションでは以下のデータが定義されます。 週次能力 [時間]: 40 時間/週 作業者数: 3 機械数: 0 このデータにもとづくと、相対ワークセンタの利用率の出力 (tisfc1404m000) セッションで出力されるレポートの一部は以下のようになります。
ワークセンタ | 記述 | 人/機械 | 基本能力(時間 / 週) | 実際/使用可能 | 週 35 (%)
--- | --- | --- | --- | --- | ---
W31203 | 組立 | 人 | 120 | 実際の能力 | 8
使用可能能力 | 75
機械 | 0 | 実際の能力 | 0!
使用可能能力 | 0
レポートに表示される人員の基本能力: 40 × 3 = 120 時間/週 レポートに表示される機械の基本能力: 40 x 0 = 0 時間/週 カレンダー上でワークセンタで使用できる人時間が 90 時間/週の場合: 使用可能人員能力の割合 = 使用可能能力 ÷ 基本週次能力 = 90 ÷ 120 = 75% カレンダー上でワークセンタで使用できる人時間が 10 時間/週の場合: 実際の人員能力の割合 = 使用可能能力 ÷ 基本週次能力 = 10 ÷ 120 = 8% 基本能力が 0 なので、使用可能機械能力の割合 = 0 基本能力が 0 なので、実際機械能力は 0 になります。ただし、ワークセンタではなく工順作業で機械能力が定義されている場合は、レポート上の値が 0 であっても実際には能力が計画されます。これは感嘆符 (0!) で示されます。 関連トピック 文書またはレポートを出力するには
フィールド | 説明
レポートのエラーを出力 | このチェックボックスがオンの場合、エラーのあるワークセンタは、エラーメッセージとともにレポートに出力されます。 このチェックボックスがオフの場合、エラーのあるワークセンタはレポートに出力されません。
コマンド | 説明
出力 | クリックすると、入力した選択を出力します。