| カンバンの設定、ラベルのレイアウト、オーダの生成 |  |
| 次の場合には、カンバン供給システムを適用できます。 組立オーダで使用される部品 (ナット、ボルト、グリース、オイルなど) が正確に分っていない 工程倉庫で在庫を正確に管理できない 工程倉庫で部品の在庫レコードがメンテナンスされていない このような部品は、フロア在庫品目と呼ばれます。また、部品の引当に組立オーダは使用されません。 設定 タイプが工程の倉庫にカンバン供給システムを使用して品目を供給できるようにするには、倉庫 - 品目 (whwmd2110s000) セッションで次のマスタデータを定義します。 供給システム: カンバン 供給を倉庫から発生させる必要がある場合は、供給元倉庫チェックボックスをオンにする必要があり、供給倉庫を指定できます。 供給を発注先またはワークセンタから発生させる必要がある場合は、供給元倉庫チェックボックスをオフにする必要があります。供給をワークセンタまたは発注先のどちらから発生させるかは、品目タイプに応じて次のように異なります。 品目タイプが購買の場合、供給は発注先から発生させる必要があります。供給の発生元として、購買元の取引先および出荷元取引先を指定できます。購買元の取引先および出荷元取引先が指定されていない場合、ERP LN では品目 - 購買取引先 (tdipu0110m000) セッションから該当品目のデフォルトの発注先を取得します。 品目タイプが製造の場合は、供給元をワークセンタにする必要があります。ERP LN で製造の工程管理モジュールからワークセンタが取得されます。 カンバン数 組立ラインまたは製造ラインへの供給に使用される棚の数 供給数量 1 つの棚に供給しなければならないデフォルトの数量 ラベルレイアウト カンバンラベルの出力に使用されるレイアウトのコード カンバン ID 棚の識別番号。カンバン ID を生成するには、生成を選択します。 カンバンラベルのレイアウトと出力 カンバンに使用されるラベルのラベルレイアウトを作成およびメンテナンスするには、ラベルレイアウト (whwmd5520m000) セッションを使用します。 ラベルを出力するには、カンバンラベル出力 (whwmd5422m000) セッションを使用します。 倉庫 - 品目 (whwmd2110s000) セッションでカンバン ID を生成できるようにするには、まずマスタデータパラメータ (whwmd0100s000) セッションでデフォルトのカンバン ID マスクを指定する必要があります。 オーダ生成 製造中には、カンバン供給オーダはマニュアルで作成しなければなりません。棚が空になっていて補充の必要があることを目視によって確認しなければなりません。補充は、オーダの生成 (カンバン) (whinh2200m000) セッションによって開始されます。このセッションは、倉庫オーダ (whinh2100m000) セッションの特定メニューから開始できます。オーダの生成 (カンバン) (whinh2200m000) セッションを開始するときに、ユーザが実行する必要があるのは、棚に添付するラベルを検査またはマニュアル入力するか、品目および倉庫を入力して生成を選択するかのいずれかだけです。生成を選択する前に、デフォルトの値を変更できます。 オーダの生成 (カンバン) (whinh2200m000) セッションの倉庫移動オーダの処理チェックボックスを使用して、作成されたオーダを直接処理する必要があるかどうかを指定できます。このチェックボックスがオンの場合、該当の倉庫オーダタイプにリンクしている出庫および入庫手順の自動活動はただちに実行されます。この手順を ERP LN で自動的に実行できるようにするには、出庫勧告の生成 (whinh4201m000) ステップを含んでいる出庫手順のみが指定された倉庫オーダタイプを定義し、他の手順は空にする必要があります。出荷手順の自動出力ステップでは直接処理を停止しないので、他の手順が含まれる可能性もあります。 次のようなタイプのカンバンオーダを生成できます。 供給を倉庫から発生させる必要がある場合は、タイプが転送 (マニュアル) の倉庫オーダ。生成された倉庫オーダは、倉庫オーダ (whinh2100m000) セッションで表示できます。 供給を取引先から発生させる必要がある場合は、購買オーダ。生成された購買オーダは、購買オーダ ‐ 概要 (tdpur4500m500) セッションで表示できます。 供給をワークセンタから発生させる必要がある場合は、製造オーダ (SFC)。これらの生成された製造オーダは、製造オーダ (tisfc0501m000) セッションで表示できます。 注意 カンバン実行では、計画から除外された計画在庫処理 (つまり計画から除外の数量が 1 のもの) は考慮されません。 関連トピック ラベルのレイアウトと出力 倉庫管理におけるシリアル番号付品目 |