| 計画オーダ - 在庫移動 (cprrp0511m000) |  |
| セッションの目的: 計画オーダの結果発生する、計画品目のシミュレートされた移動を一覧表示します。 オーダタイプに応じて、1 つのオーダについて以下の計画在庫移動が一覧表示されます。 計画製造オーダ: 計画品目ごとに、すべての見積材料の計画在庫移動が表示されます。最初に表示されるラインは、元のオーダ品目の計画入庫を表します。 計画購買オーダ: オーダ品目の計画入庫が表示されます。 計画物流オーダ: オーダに 1 つの会社内における物流が含まれる場合は、オーダ品目の計画入庫と計画出庫が表示されます。オーダに複数会社間の物流が含まれる場合は、オーダ品目の計画入庫が自分の会社に表示されます。(品目の計画出庫は、供給会社に表示されます。) 注意 計画オーダ - 在庫移動 (cprrp0511m000) セッションのデータは、RRP の実行によって更新されます。RRP は、オーダ計画の生成 (cprrp1210m000) セッションで実行できます。 計画オーダ - 在庫移動 (cprrp0511m000) セッションでは、品目 - 計画 (cprpd1100m000) セッションから計画情報を使用して構成されていない品目の在庫移動は表示されません。 このセッションをズームして開始した場合、レコードに対して実行できる操作は検索および選択のみに限られます。 関連トピック オーダ計画、概要 資源所要量計画の実行 (概要) 資源所要量計画の実行 (1 品目の基本計算) 概要セッションを使用するには
フィールド | 説明
シナリオ | 総合的な計画解決策の識別 各シナリオは、1 つの総合的な計画解決策を表していて、品目計画および資源計画のための特定の設定が含まれています。シナリオを使用して、各種の計画オプションを分析および比較し、最適な計画解決策を見つけることができます。たとえば、需要予測やソーシング戦略の変更に利用できます。 シナリオの 1 つは、実際の計画状況に対応している実際のシナリオです。実際のシナリオから ERP LN の実行レベルへ、計画オーダと製造計画を転送することだけは可能です。 関連トピック 企業計画でのシナリオ
受取サイト | サプライチェーンの入庫ポイントのサイト (工場) 注意 受取サイトは、計画物流オーダの場合のみ関係します。
オーダタイプ | 関連する計画オーダのオーダタイプ
計画オーダ | 在庫移動の原因である計画オーダ
ライン | ヘルプはありません。
位置番号 | 計画オーダの結果として発生する異なる取引を識別する番号
処理タイプ | このフィールドには、取引が入庫であるか出庫であるかが表示されます。
作業 | 在庫取引が関連する、計画された作業
日付 | 品目の在庫移動が行われる日付
コード | ヘルプはありません。
計画品目 | オーダシステムが計画の品目 これらの品目の製造、物流、または購買は、需要予測または実際需要にもとづいて企業計画で計画されます。 次の方法によって、品目を計画できます。 マスタ準拠計画。基準生産計画手法と同じです。 オーダ準拠計画。資材所要量計画手法と同じです。 マスタ準拠計画とオーダ準拠計画の組合せ 計画品目は次のいずれかです。 実際の製造品目または購買品目 製品ファミリ 基本モデル (一般品目の定義済製品バリアント) 類似の計画品目またはファミリのグループは製品ファミリと呼ばれます。個々の品目に対する計画よりも汎用的な計画にするために、品目が統合されます。品目コードのクラスタセグメントによって表示されるコードで、計画品目が配分計画に使用されるクラスタ品目であることが示されます。
数量 | 計画入庫または計画出庫に含まれる計画品目の数量
有効化構成番号 | 有効化構成品目に関する差異をモデル化するために使用する、販売オーダラインまたは販売見積ライン上の参照番号
数量 | 製品の特定の数量を作成するために理論上必要な構成要素または資材の数量 この数量は正味数量と呼ばれます。これは、資材または製品の損失を補うためにこの数量よりも多くの数量が実際には必要になるからです。
計画品目 | 計画オーダが構成要素として使用する計画品目
主品目 | 計画オーダが製造する計画品目
位置番号 | 見積資材内の資材の位置
連番 | 資材レコードを識別するもの
最高位置番号 | ヘルプはありません。
部品表レベル | 製品が製造される場合、構成要素は半組立品に組み立てられます。次にこれらの半組立品は完成品に組み立てられます。各ステージで使用される構成要素は部品表に記述されます。各ステージは部品表の 1 つのレベルです。 車輪の構成要素の一覧表示は、部品表の 1 つのレベルです。自転車の半組立品の一覧表示は最上位のレベルで、しばしばレベルゼロとして参照されます。 例 自転車には 1 つのフレームと 2 つの車輪があります。フレームは 3 つの管から作成されています。車輪はそれぞれ 1 つのリム、1 つのハブおよび 35 本のスポークで作成されています。
デフォルト倉庫 | 資材が通常保管される倉庫
ロット選択 | オーダラインのロット品目に設定できる特定の条件 条件には次のものがあります。 任意 入庫または出荷される商品は、特定のロット条件の影響を受けません。複数のロットを使用できます。 同一 受取または出荷にはどのロットでも選択できますが、受取全体、または出荷全体で同じロットである必要があります。 特定 特定の 1 つのロットのみを受取または出荷できます。
オーダ文書に出力 | 部品表 (tibom1110m000) セッションのオーダ文書に出力フィールドの値
長さ | 長さ
幅 | 幅
単位数 | 資材の所要数量。指定された長さと幅の単位数として表されます。
仕損率 | 資材の損失を補填するための正味数量の増加分を示す仕損率 関連トピック 仕損
仕損数量 | 資材の損失を補填するための正味数量の増加分を示す仕損数量 関連トピック 仕損
要求率 | 作業の開始前に使用可能でなければならない原材料の割合
仕様
仕様 | このチェックボックスがオンの場合、 仕様が存在します。 仕様を表示するには、特定メニューで、仕様をクリックします。 関連トピック 引当およびハードペギングの概要
有効化構成番号 | 有効化構成品目に関する差異をモデル化するために使用する、販売オーダラインまたは販売見積ライン上の参照番号
未引当在庫の使用 | このチェックボックスがオンの場合、 企業計画は、未引当在庫を使用して需要に対応じます。企業計画は、まず最初に、引当済在庫を使用します。十分な引当済在庫がない場合、企業計画は、未引当在庫も使用します。 このチェックボックスがオフの場合、 企業計画は需要に対応する引当済在庫のみを使用できます。 関連トピック 引当およびハードペギングの概要
ハードペギング先
取引先 | 在庫が引当済となっているか、供給オブジェクトがハードペギングとなっている販売先取引先 ERP LN は、この特徴を使用して供給と需要を一致させます。 関連トピック 引当およびハードペギングの概要
ビジネスオブジェクトタイプ | 販売オーダまたはサービスオーダなど、在庫が引当済となっているか、供給オブジェクトがハードペギングとなっているオーダのタイプ 注意 次のフィールドは常に組合せで使用されます。両方合わせて、関連するオーダまたはオーダラインを表します。 ビジネスオブジェクトタイプ ビジネスオブジェクト ビジネスオブジェクト参照 指定可能な値 ビジネスオブジェクトタイプに引当 関連トピック 引当およびハードペギングの概要
ビジネスオブジェクト | 在庫が引当済となっているか、供給オブジェクトがハードペギングとなっているオーダまたはオーダライン ERP LN は、この特徴を使用して供給と需要を一致させます。 注意 次のフィールドは常に組合せで使用されます。両方合わせて、関連するオーダまたはオーダラインを表します。 ビジネスオブジェクトタイプ ビジネスオブジェクト ビジネスオブジェクト参照 関連トピック 引当およびハードペギングの概要
参照 | 在庫が引当済となっているか、供給オブジェクトがハードペギングとなっている参照コード ERP LN は、この特徴を使用して供給と需要を一致させます。 ERP LN では、このフィールドを 2 つの方法で使用します。 取引先フィールドが入力されている場合、ERP LN は、参照フィールドを使用して顧客が定義した参照コードを記録します。 取引先フィールドが空白の場合、ERP LN は、参照フィールドを使用して内部参照を記録します。 部品の一部が外注先へ輸送され、その後返送されるなど、工順が異なる場合でも、参照コードを使用して相互にリンクした部品のコレクションを保持できます。 関連トピック 引当およびハードペギングの概要
コマンド | 説明
計画オーダ | ヘルプはありません。
計画在庫移動の出力 | 計画在庫移動の出力 (cprrp0410m000) セッションを開始します。
仕様 | 選択されたレコードの仕様を表示します。