| 品目への設計品目のコピー |  |
| 設計品目は個別にコピーできます。部品表一括変更を使用すれば、設計部品表および設計品目もコピーできます。部品表一括変更の詳細については、設計部品表 - 自動手順を変更するにはのトピックを参照してください。 品目に設計品目をコピーするには 設計品目改訂の状況が製造で承認済であるかことを確認します。 設計品目 - 品目関係 (tiedm1101m000) セッションを使用して、設計品目改訂と標準/カスタム品目との間にリンクを作成します。当該の品目が存在しない場合は、品目作成オプションが表示されます。 設計品目を品目にコピー (tiedm1201m000) セッションで、設計品目を製造品目にコピーします。 設計部品表のコピーデータ (tiedm1120m000) セッションを使用すれば、新規または改訂品目が元の設計品目と同じかどうかチェックすることができます。 設計品目をコピーした場合に行われる処理 設計品目をコピーすると、ERP LN では次のアクションが実行されます。 製造品目が存在しない場合は自動的に作成されます。 設計品目と品目の既存の関係が設計品目 - 品目関係 (tiedm1101m000) セッションで更新されます。品目間の関係が更新されると、設計品目コピーチェックボックスがオンになり、設計品目コピー日フィールドにコピー日付の値が入ります。 有効な改訂の状況が製造で承認済であるかどうかがチェックされます。この状況に該当しない場合、関係は確立されません。 注意 設計品目を品目へコピーしたときの処理結果は、品目 - 一般 (tcibd0501m000) セッション内の当該品目の [設計品目関係の更新] フィールドの値に応じて異なります。この処理結果は設計関係の更新 (tiedm3220m000) セッションで変更できます。 関連トピック 設計データ管理の要約 設計品目 設計データの仕上げ 設計部品表 設計部品表 - 自動手順を変更するには |