| 例: 残りの使用可能能力を計算するには |  |
| 特定期間における資源の残りの使用可能能力の計算は、ERP LN が企業計画の資源分析および最適化モジュールにおいて使用するロジスティックパラメータの最適化アルゴリズムのステップの 1 つです。 ERP LN は次の式を使用して、資源の残りの使用可能能力を計算します。
    AC = (F - S) x (1 + (OP ÷ 100)) - ACR
ここで、
F | 資源の合計能力
S | 製造オーダに対して予約された能力
OP | 10% 超過時間パーセント
ACR | 追加能力所要
例 特定資源に対して以下のデータがあるとします。
F: | 500 時間
S: | 100 時間
OP: | 10%
ACR: | 320 時間
この場合、残りの使用可能能力の計算は次のようになります。
    AC = (F - S) x (1 + (OP/100)) - ACR = (500 - 100) x (1 +
    10/100)) - 320 = (400 x 1.1) - 320 = 440 - 320 = 120
該当する資源には、使用可能能力が 120 時間残っていることになります。 関連トピック ロジスティックパラメータの最適化アルゴリズム |