| カスタマイズ製品構造を標準構造にコピー (tipcs2232m000) |  |
| カスタマイズ品目の製品構造を標準品目にコピーするには コピー手順は次のとおりです。 標準品目にコピーする各カスタマイズ品目について、品目コードが標準品目の品目コードとしてすでに存在するかどうかがチェックされます。コードが存在している場合は、生成される標準品目に対して新しい品目コードを入力しなければなりません。 カスタマイズ品目データが標準品目にコピーされます。必要に応じて、標準品目の代替単位、代替発注先データおよび代替倉庫データも生成されます。 カスタマイズ品目データのコピーに加えて、カスタマイズ製造部品のカスタマイズ部品表とカスタマイズ作業も、標準品目の製造部品表と作業にコピーされます。 関連トピック 品目への設計品目のコピー
フィールド | 説明
カスタマイズ品目 | 特定のプロジェクトについての顧客仕様で生産された品目。カスタマイズ品目は、カスタマイズ部品表やカスタマイズ工順を持つことができ、標準品目としては通常は使用できません。ただし、カスタマイズ品目は標準品目または一般品目から派生できます。 注意 標準品目は、品目コードで表されます。 セグメント品目は、プロジェクトコードセグメントと品目ベースセグメント (カスタマイズ品目の品目コード) から構成されています。品目を構成するセグメントは、品目コードセグメント (tcibd0500m000) セッションで定義されます。
有効化コードに対して有効な構成要素のみをコピー | 有効化構成品目に関する差異をモデル化するために使用する、販売オーダラインまたは販売見積ライン上の参照番号
標準品目 | 通常利用できる購買品目、資材、半組立品、または完成品 顧客の指定に応じた特定プロジェクトに対して製造される品目以外の品目は、すべて標準品目として定義されます。反対の用語はカスタマイズ品目です。 標準品目には、次のオーダ方針があります。 見込 受注 注意 標準品目は、品目コードで表されます。 セグメント品目は、プロジェクトコードセグメントと品目ベースセグメント (カスタマイズ品目の品目コード) から構成されています。品目を構成するセグメントは、品目コードセグメント (tcibd0500m000) セッションで定義されます。
コピー先工順コード | カスタマイズ製品構造をコピーする標準工順のコードを入力します。
製品構造のコピー方法 | このフィールドでは、製品構造全体をコピーするのかまたは構造の最初のレベルだけをコピーするのか、あるいはコピープロセスを対話式にするのかを選択できます。
参照日 | このフィールドの日付は、指定された日付に有効なプロジェクト構造部分だけをコピーするように指定します。
設計品目関係をコピー | このチェックボックスがオンの場合、 設計品目関係もコピーされます。
すべての構成要素と有効化構成報告書をコピー | このチェックボックスがオンの場合、 有効化構成がカスタマイズ製品構造から標準構造にコピーされます。有効化構成をコピーする単位を入力します。発効日の条件を満足する工順および工順作業についての例外がコピーされます。
代替資材 | このチェックボックスがオンの場合、部品表構成要素の代替資材もコピーされます。このチェックボックスがオフの場合、コピープロセスは代替資材を無視します。 関連トピック 使切資材、代替資材、カスタマイズ品目
使切資材 | このチェックボックスがオンの場合、部品表構成要素の使切資材もコピーされます。このチェックボックスがオフの場合、コピープロセスは使切資材を無視します。 関連トピック 使切資材、代替資材、カスタマイズ品目
既存する標準構成要素の新規品目コード | このチェックボックスがオンの場合、既存する標準構成要素の新規品目コードが生成されます。
コマンド | 説明
コピー | 選択した範囲がコピーされます。