| 共有ワークセンタ利用率 (tisfc1510m000) |  |
| セッションの目的: 共用ワークセンタの利用率を表示するセッションを開始し、どの 2 次ワークセンタが 1 次ワークセンタの能力を共用するか (共用ワークセンタの関係) を表示します。 どの 2 次ワークセンタが 1 次ワークセンタの能力を共用するかは、共用ワークセンタ関係 (tirou3100m000) セッションで定義できます。 利用率データを再生成するには、利用率の構築 (tisfc0201m000) セッションを、1 次ワークセンタの会社および 2 次ワークセンタの会社に対して実行します。デスクトップマネージャまたはメニューブラウザのツールメニューから会社を変更できます 共用ワークセンタの利用率を表示するには、特定メニューで次のコマンドをクリックします。 週別共用ワークセンタの利用率。週別共有ワークセンタ利用率 (tisfc1508m000) セッションが開始されます。 日別共用ワークセンタの利用率。日別共有ワークセンタ利用率 (tisfc1509m000) セッションが開始されます。 レポート ファイルメニューから [出力] を選択して、次のセッションを開始できます。 週別共用ワークセンタの利用率の出力 (tisfc1405m000) 日別共用ワークセンタの利用率の出力 (tisfc1406m000) 注意 このセッションを使用する場合は、1 次ワークセンタの会社で操作する必要があります。 関連トピック 共用ワークセンタ 資源単位別基本日能力の計算 資源単位別基本週能力の計算 ボトルネックワークセンタおよびレートの計算
フィールド | 説明
共用1次ワークセンタ | 物理的なリソースがなく、工順でモデリングできないワークセンタ。能力計画に使用されて、共用ワークセンタの能力所要量の合計を表示します。作業は実際には共用 2 次ワークセンタで実行されます。2 次ワークセンタは、1 次ワークセンタと同じロジスティック会社内にあっても、異なる会社内にあってもかまいません。これによって、販売オーダや購買オーダを使用することなく、複数の異なるロジスティック会社で (2 次ワークセンタを複数定義してある場合) 作業を計画および実行できるようになります。
共用ワーク センタ会社 | 2 次ワークセンタの会社
共用2次 ワークセンタ | 作業が実際に行われる運営ワークセンタ。2 次ワークセンタは、リンク先の 1 次ワークセンタと異なるロジスティック会社内にあってもかまいません。これによって、作業の計画は自分自身のロジスティック会社のワークセンタに対して行い、作業の実行は販売オーダや購買オーダを使用することなく別のロジスティック会社で行うことができます。各 1 次ワークセンタでは、複数の 2 次ワークセンタを持つことができます。共用ワークセンタを参照してください。
共用割合 能力 | 2 次ワークセンタに割り当てられる、1 次ワークセンタの能力の割合。この共用ワークセンタの関係は、共用ワークセンタ関係 (tirou3100m000) セッションで定義します。 注意 2 次ワークセンタの能力の合計は、100 を超えることも可能です (たとえば超過時間を考慮に入れるために)。ただし、通常の慣行とすべきではありません。 関連トピック 共用ワークセンタ
標準人員能力 | 1 次ワークセンタの標準能力を人時間で表した値 標準能力は、ワークセンタ (tirou0101m000) セッションの次のフィールドから計算されます。
    作業者数 × リソース単位別基本日能力
標準機械能力 | 1 次ワークセンタの標準能力を機械時間で表した値 標準能力は、ワークセンタ (tirou0101m000) セッションの次のフィールドから計算されます。
    機械数 × リソース単位別基本日能力