| 段取クラスと段取状況にもとづいたオーダ順序 |  |
| Infor ERP LN 6.1 FP2 と Infor ERP LN 6.1 FP3 との相違点 新機能 Infor ERP LN 6.1 FP3 では、オーダブロックを生成して、最適な順序の製造オーダを作成したり、ある製品から別の製品に切り換えるときの製造時間の損失を最小限にしたりすることができます。オーダブロックとは、段取状況が類似した製造オーダの集まりです。オーダブロックを生成すると、機械の段取に必要な時間を減らすために ERP LN によってオーダブロックがソートされます。 グラフィカル計画ボードを使用すると、オーダブロックを修正して結果を細かく調整することができます。計画に問題がなければ、オーダブロックを使用して製造オーダ作業の開始時間と終了時間を更新できます。この結果は製造計画 (tisfc0110m000) セッションで確認できます。 関連トピック オーダブロック計画 |