| 部品表の出力(シングルレベル) (tibom1410m000) |  |
| セッションの目的: 製造品目のシングルレベルの製造部品表を出力します。 出力された部品表には、1 つ下のレベルについてのみ、製造品目の構成要素品目が表示されます。数量を表示するレポートも選択できます。 例 自転車は、フレーム、2 つのホイール、サドルおよびハンドルなどのさまざまな構成要素で組み立てられています。シングルレベル部品表ではこれらの構成要素だけが表示されます。たとえば、ホイールの製作に必要な構成要素 (スポーク、ボールベアリング) は、さらに下位レベルのため表示されません。 マルチレベル部品表は、部品表の出力(マルチレベル) (tibom1411m000) セッションを使用して出力できます。要約マルチレベル部品表を出力するには、マルチレベル部品表の出力(要約) (tibom1414m000) セッションを使用します。 関連トピック シングルレベル部品表の構造 仕損および産出率 参照指示の概要 部品表の代替資材
フィールド | 説明
構成 | 出力される部品表ライン 指定可能な値 有効値
品目開始 | 製造のいずれかのモジュールに出現する品目。一般/製造部品表または一般/製造工順で使用される購買品目、製造品目または一般品目です。
品目終了 | 製造のいずれかのモジュールに出現する品目。一般/製造部品表または一般/製造工順で使用される購買品目、製造品目または一般品目です。
有効化コード | 有効化構成品目に関する差異をモデル化するために使用する、販売オーダラインまたは販売見積ライン上の参照番号 関連トピック 有効化構成の概要
この日付の構成要素および工順の有効性をチェック | このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN はこの日付の構成要素および工順の有効性をチェックフィールドに指定されている日付で構成要素品目および工順が有効かどうかをチェックします。
この日付の構成要素および工順の有効性をチェック | 構成品目の有効性についてチェックする日付を入力します。 この日付の構成要素および工順の有効性をチェックチェックボックスがオンの場合は、日付を入力できます。
作業テキストを出力 | このチェックボックスがオンの場合、 工順作業 (tirou1102m000) セッションで作成したテキストがすべて出力されます。 テキストを作成または編集するには 工順作業 (tirou1102m000) セッションを開始します。 作業をダブルクリックします。 [テキスト] ボタンをクリックします。 注意 作業の出力チェックボックスをオンにしないと、このチェックボックスをオンにできません。
資材-工順関係を出力 | このチェックボックスがオンの場合、構成要素品目に関する資材-工順関係が出力されます。 資材-工順関係は、部品表ライン - 資材-工順関係 (tibom0140m000) セッションで定義します。
品目テキストを出力 | このチェックボックスがオンの場合、品目に関連付けられたテキストがすべて出力されます。 品目テキストを作成または編集するには 品目 - 一般 (tcibd0501m000) セッションを開始します。 品目をダブルクリックします。 [テキスト] ボタンをクリックします。
作業の出力 | このチェックボックスがオンの場合、各構成要素品目に対する工順作業が出力されます。
部品表テキストを出力 | このチェックボックスがオンの場合、部品表にリンクされているテキストがすべて出力されます。 テキストを作成または編集するには 部品表 (tibom1110m000) セッションを開始します。 構成要素品目をダブルクリックします。 [テキスト] ボタンをクリックします。
参照指示の出力 | このチェックボックスがオンの場合、部品表にリンクされている参照指示がレポートに出力されます。 関連トピック 参照指示の概要
代替資材 | このチェックボックスがオンの場合、部品表にリンクされた代替資材がレポートに出力されます。 関連トピック 部品表の代替資材
使切資材 | このチェックボックスがオンの場合、部品表にリンクされた使切資材がレポートに出力されます。 関連トピック 古くなった品目の残余在庫を使い切るには
テキストの言語を出力 | 事前に選択したテキストを出力する言語のコードを入力します。 テキスト出力のためのチェックボックスを 1 つもオンにしていない場合は、コードを入力できません。
製品バリアントのオプションを出力 | このチェックボックスがオンの場合、 製品バリアントのオプションが出力されます。