| 工艺流程参数 (tirou0100m000) |  |
| 使用此进程以: 在概览进程中查看历史参数设置。 在详细进程中修改当前参数设置。 工艺流程参数 (tirou0100m000) 概览进程包含： 参数集及其生效日期的历史记录列表。 当前参数集，位于该列表顶部（无生效日期）。 若要查看历史参数设置，则双击其中一个历史参数集。 若要查看或更改当前参数设置，请双击列表顶部无生效日期的参数集。会启动工艺流程参数 (tirou0100m000) 详细进程。 如果您在详细进程中对参数集进行了必要的更改并保存了新的参数集，则 ERP LN 会执行下列操作： 将新参数集添加到历史记录列表中。 更新位于列表顶部的当前参数集。
字段 | 说明
生效日期 | 参数的更改日期和时间。参数有效期截至更新的参数设置的生效日期。当前参数集无生效日期。
说明 | 参数集的说明。默认值为前一个参数集的说明。因此，为了避免混淆，必须先删除默认值，然后再添加新文本。
工序步骤文本 | 如果选中此复选框，则表示有可用的文本。
工艺流程详细资料
默认工艺流程 | 在下列情况下，由 ERP LN 选择此字段中的默认工艺流程： 工艺流程与订单数量无关。 没有为所需数量定义任何工艺流程。 相关主题 存在与订单数量相关的工艺流程
生产率时间单位 | 表示生产率的时间单位。 相关主题 计算瓶颈工作中心和生产率。
使用生产率 | ERP LN 使用物料生产周期或生产率来计算工序时间。根据此参数的值，ERP LN 会选择生产周期 [分钟] 字段或生产率字段（例如，在工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程中）的值。 如果选中此复选框，则工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程中生产率字段的值将用于计算工序时间。 如果清除此复选框，则工艺流程工序 (tirou1102m000) 中生产周期 [分钟] 字段的值将用于计算工序时间。工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程中的生产率字段将被禁用。
按工序定义废品数量和产出率 | 如果选中此复选框，则可以在工序级别上定义废品数量和产出率。 如果清除此复选框，则不会在工序级别上定义废品率和产出率。这说明对于每道工序：废品率 = 0，成品率 = 100 相关主题 废品率和产出率 定义废品率和产出率
允许在工艺流程中执行并行工序 | 如果选中此复选框，则可以定义网络工艺流程。网络工艺流程具有并行工序。 如果清除此复选框，则工艺流程工序 (tirou1102m000) 和通用工艺流程 (tipcf3120m000) 进程中的下道工序字段将隐藏。 相关主题 网络工艺流程
转移批量方法 | 由于效率原因，可能需要在上一道工序完成之前开始工艺流程工序的工作。开始工序工作的时间由前道工序已完成的物料数量决定。此数量可以通过物料数量（转移批量）或物料百分比（转移批量百分比）表示。 选定的转移批量方法、数量或百分比确定了必须使用转移批量还是使用转移批量百分比。可以在以下进程中定义或显示转移批量/百分比： 工艺流程工序 (tirou1102m000) 任务关系 (tirou0104m000) 通用物料结构 (tipcf3100m100)，在通用工艺流程的详细进程中。 报告工序完成 (tisfc0130m000) 详细进程 生产计划 (tisfc0110m000) 详细进程 允许值 可能值
重复制造
用于计算生产率的准备时间百分比 | 此字段用于计算重复制造 (RPT) 物料生产率。此字段提供了工序准备时间的百分比，必须从日基本能力中减去该值以计算生产的可用工时数。 相关主题 计算瓶颈工作中心和生产率。
日历详细资料
使用的日历类型 | 制造管理子系统中使用的日历类型。 相关主题 制造管理子系统中的日历
默认可用性类型 | 日历的可用性类型。可以将日历链接至多种可用性类型。日历代码和可用性类型的特定组合确定了日历行。此字段中的可用性类型用于选择在使用的日历类型字段中定义的日历类型的日历代码。 相关主题 制造管理子系统中的日历
看板详细资料
标签布局 | 如果使用看板标签触发车间供应，则在此字段中输入的标签布局会确定标签的格式。 您可以在打印看板标记 (tirou2402m000) 进程中定义使用的看板标签。 相关主题 制造管理子系统中使用的标签