| 将工程物料复制到物料 |  |
| 您可以单独地复制工程物料，也可以使用物料清单整体变更 (MBC) 复制工程物料清单 (EBOM) 和工程物料。有关物料清单整体变更 (MBC) 的详细信息，请参阅更改工程物料清单 - 自动过程主题。 如何复制工程物料至物料 请确保工程物料的修订状态为已被生产部门核准。 在工程物料与标准（或定制）物料的关系 (tiedm1101m000) 进程中，创建工程物料修订与标准物料或定制物料之间的链接。如果该物料尚不存在，则 Infor ERP 会提供选项来创建它。 在复制工程物料至物料 (tiedm1201m000) 进程中，将工程物料复制到生产物料。 可以在工程物料清单副本数据 (tiedm1120m000) 进程中，检查新物料或已修订的物料是否与原始工程物料相同。 复制工程物料时发生了什么情况？ 复制工程物料时，Infor ERP 会执行下列操作： 如果生产物料不存在，则 Infor ERP 会创建它。 在工程物料与标准（或定制）物料的关系 (tiedm1101m000) 进程中，更新工程物料与物料之间的现有关系。更新物料关系后，复制工程物料时复选框将被选中，并且在工程物料复制日期字段中会提供作为复制日期的值。 Infor ERP 会检查有效的修订状态是否为已被生产部门核准。如果不是，则无法建立关系。 注意 将工程物料复制到物料的结果，取决于该物料在物料通用数据 (tcibd0501m000) 进程中的“更新工程物料关系”字段值。您可以在更新工程关系 (tiedm3220m000) 进程中更改该值。 相关主题 工程数据管理模块摘要 工程物料 定案工程数据 工程物料清单 更改工程物料清单 - 自动过程 |