| 网络工艺流程 |  |
| 简单的工艺流程只包括按顺序排列的工序。网络工艺流程可以包括按顺序排列的工序和并行工序。 ERP LN 会提供三种定义并行工序的方式： 在按订单列出的工序关系 (tisfc1102m000) 进程中人工核准。 通过插入具有工艺流程的虚拟物料组件。 通过在工艺流程工序 (tirou1102m000) 或通用工艺流程 (tipcf3120m000) 进程中定义并行工序。 注意 只支持汇聚的网络工艺流程：这两个工序的下一道工序可以是公用的，但它们的上一道工序不能是公用的。每个网络工艺流程都具有一个最终工序。 人工定义并行工序 要在生产订单计划中人工定义并行工序，请完成以下步骤： 创建采用按顺序排列的工艺流程的生产订单。 启动按订单列出的工序关系 (tisfc1102m000) 进程。 对于各个工序，请在下道工序中输入下一道工序的编号。在生产订单的最终工序中输入 0。 使用虚拟物料组件定义并行工序 要定义具有从属分支（于中途加入主要工艺流程）的工艺流程，请完成以下步骤： 定义虚拟物料，它代表在从属工艺流程分支中创建的子装配件。 定义虚拟物料的工艺流程，即从属分支。 向主物料的物料清单 (BOM) 中添加虚拟物料。 在物料清单 (tibom1110m000) 进程中，将虚拟物料链接至从属工艺流程分支后面的工序。 或者，可在按物料清单行列出材料与工艺流程的关系 (tibom0140m000) 进程中将虚拟物料链接至各工艺流程的特定工序。 ERP LN 会将虚拟物料的工艺流程连接至紧靠与虚拟物料相链接的主物料工序前面的主物料工艺流程。如需更多信息，请参阅网络工艺流程示例。 要将工序链接至特定生产订单的虚拟物料，请在估计材料 (ticst0101m000) 进程的工序字段中指定该工序。要查看示例，请参阅网络工艺流程示例。 在工艺流程中定义并行工序 如果选中了工艺流程参数 (tirou0100m000) 进程中的允许在工艺流程中执行并行工序复选框，则可以在工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程中定义并行工艺流程。 要在工艺流程中定义并行工序，请完成以下步骤： 在输入工序之前，请对工序进行第一到最后一道工序的粗略排序。确保工序之后没有任何必须在它之前执行的工序。 启动工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程。 定义所有工艺流程工序。首先，将下道工序字段保留为默认值 0（零）。 对于各个工序，请在下道工序字段中输入下一道要执行的工序。 下道工序的工序号必须大于当前工序的编号。例如，工序 40 不能在工序 50 之后。 对于最终工序，请在下道工序字段中输入 0（零）。 完成工艺流程后，请对该工艺流程进行验证并更正发现的任何错误。要验证工艺流程，请在特定菜单上单击验证顺序。 注意 创建生产订单后，ERP LN 会验证工艺流程，且如有不正确的工艺流程系统将停止处理。 在通用工艺流程中定义并行工序 在通用工艺流程中定义并行工序的程序与在常规工艺流程中定义并行工序的程序基本相同。要求您必须使用通用工艺流程 (tipcf3120m000) 进程，而非工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程。 注意事项！ 如果已在下道工序字段中指定了一道工序，且有特定产品变型跳过该工序，则 ERP LN 不会自动将该工序替换为正确工序。ERP LN 会选择下一个具有更高工序号的工序来取代该跳过工序之后的工序。在 ERP LN 生成产品变型的工艺流程后，请在工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程中更正定制物料或已配置标准物料的工序顺序。 相关主题 虚拟物料 在生产订单中添加和分解虚拟物料 网络工艺流程示例 虚拟物料工序重新编号 将材料链接至工序 |