| 质量组合 (qmptc0111s000) |  |
| 使用此进程来定义质量组合。通常，质量组合包括三个部分：1) 检验的来源模块。2) 应用于组合的物料或质量组。 3) 应用于组合的质量标识。 一个质量标识可用于多个质量组合。 注意 关于算法，必须将代表算法变量的所有特性与算法放在同一个检测作业组中，否则不会针对质量标识生成算法。 相关主题 质量标识和质量组合
字段 | 说明
来源 | （检验）订单与之相关的集成模块或子系统 质量检测是在某个模块或子系统中执行的。此字段用于选择在 Infor ERP 中已实施的一个模块或子系统。 注意 您可以在质量管理参数 (qmptc0100m000) 进程中维护已实施的模块和子系统。
质量组 | 一组具有类似质量特性的物料。为质量组定义的数据将用作该质量组中所有物料的默认值。
质量组 | 要对其进行特定质量检验的质量组及质量组中的所有物料
物料 | 指在 ERP LN 中可以采购、存储、制造、销售或以其它方式处理的原材料、部件、成品和工具。 另外，物料可以表示按一个成套件处理的一组物料，而且物料也可以存在多种产品变型（通用物料）。 您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不存放在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。非实体物料的示例包括： 成本物料（如电费） 服务物料 分包服务 清单物料（菜单/选项） 注意 标准物料以物料代码表示。 分段物料包括一个项目代码段和一个物料基础段（定制物料的物料代码）。物料可能包含的段是在物料代码分段 (tcibd0500m000) 进程中定义的。 注意 物料的质量组合（在此进程中定义）可覆盖物料所属质量组的质量组合。 相关主题 使用代码
物料说明 | 显示物料说明。
业务伙伴 | 卖方业务伙伴/买方业务伙伴
业务伙伴 | 显示业务伙伴的名称和标识。
工艺流程 | 制造物料需要执行工序的顺序。 对于每道工序，需要指定任务、机器和工作中心，以及关于准备时间和生产周期的信息。
工艺流程 | 在特定工序中或之后可以进行质量检验。
工序 | 工艺流程的工序。 在此工序期间或之后，必须进行特定质量检验。
任务 | 在工序中执行的任务。
任务 | 如果此工序只有一项任务，则不能在此字段中输入值。
自仓库 | 从中转移物料的仓库
至仓库 | 向其转移物料的仓库
子物料 | 需要进行特定质量检验的物料清单 (BOM) 中的组件 注意 位置字段指的是物料清单 (BOM) 中的行。 相关主题 使用代码
子物料说明 | 显示子物料说明。
仅建议 | 此字段用于指出对检验结果可以采取的措施。如果选中此复选框，表示检验结果是为用户提供的建议；用户可以改写这些结果。如果清除此复选框，则检验结果是必需的；用户不能改写这些结果。这种情况下，不能使用损坏性检测。 注意 此字段可覆盖质量管理参数 (qmptc0100m000) 进程中仅建议 字段的值。
冻结方法 | 冻结方法是指为进行检验而停止或控制生产、采购或销售的方式。 注意 如果已清除仅建议复选框，则不能使用此字段。
文本 | 显示与质量组合有关的文本。
质量标识 | 检查物料的质量要求所需的数据所链接的代码。 由于一个质量标识可用于一组需要同样质量标准和检测的产品，因此，质量标识可明显缩短操作时间。
质量标识 | 显示质量标识。
命令 | 说明
打印质量组合 | 显示打印选项。 单击“打印质量组合”可打印质量组合。
按质量标识打印检测计划 | 显示打印选项。 单击“按质量标识打印检测计划”可根据质量标识打印检测计划。
验证质量标识 | 显示用于验证质量标识的选项。