| 按关键选项组合列出的利用率 (tiasl3510m000) |  |
| 使用此进程以查看对于装配线混合规则所用的选项组合，装配线上给定日期的实际订单数和最大订单数。如需更多信息，请参见装配线规则 (tiasl1570m000) 进程。 可以通过装配线利用率图表 (tiasl3700m000) 进程以图形方式查看此类数据。 相关主题 装配线工位利用率
字段 | 说明
装配线 | 制造总装进度计划 (FAS) 物料的一组连续装配线工位。通过将物料从一个装配线工位传到另一个装配线工位，同时在每个装配线工位执行工序，就可以制造出物料。装配线可以细分为若干个用缓冲工位分开的装配线控制段。装配线可以是主装配线，也可以是供应线。
日期 | 订单的计划下线日期。
选项组合 | 与装配订单相关的产品选项的特定组合，例如，颜色或样式。 每个选项组合可以是单一选项，或是一组其它选项组合。
选项组合 | 与装配订单相关的产品选项的特定组合，例如，颜色或样式。 每个选项组合可以是单一选项，或是一组其它选项组合。
实际订单数 | 为选项组合计划的订单数。
最大订单数 | 选项组合允许的最大订单数。此数量由在装配线规则 (tiasl1570m000) 进程中为组合定义的混合规则确定。