| 装配控制模块的优点 |  |
| 装配控制模块概览 使用装配控制模块 (ASC) 可计划和控制装配订单。装配控制可以用在大批量和小批量环境中。可以根据需求在实施时选择基于装配线工位或订单的处理。 通过下列方法，可增强系统性能并降低数据存储容量： 基于装配线工位的事务处理。事务处理按期段执行。 装配线工位变型。根据公用变型而不是个别变型来存储订单。 装配控制模块的功能可粗略地分为以下部分： 排序。装配订单可以由装配控制模块重新混合和计划。 发货。将材料需求发送给车间或供应商，并可打印工作说明。其中的许多流程都通过流程触发器来运行。 监控。向 ERP LN 报告事件，以便使用实时活动继续执行装配流程。 成本计算。大多数财务计算都在装配控制模块外部执行。可以在详细层或汇总层上、或者在这两个层的组合上定义成本构成。 装配计划概览 装配计划模块用于计划产品变型的装配，以及在装配控制模块中生成装配订单。装配计划模块在混合模型流生产环境中为装配线完成这一任务，其特点是大批量、产品复杂且变型多。 在使用装配计划模块之前，必须在装配计划参数 (tiapl0500m000) 详细进程中设置 APL 参数。 请注意，一些进程的行为取决于以下一个或几个参数： 主公司 如果选中此复选框，则会将当前公司定义为主公司。主公司可以是装配线的公司之一，也可以是一个单独的公司。主公司用于存储主数据，如产品变型和物料清单 (BOM) 等。 如果您在主公司工作，则您只能维护数据和运行流程。这既适用于您在其中定义装配线结构的装配控制模块，也适用于装配计划模块。但此规则不适用于装配计划模块中的“可配置物料 - 装配线 (tiapl2500m000)”进程。如果清除此复选框，则该进程中的字段会被禁用。 注意 如果此公司不存在装配订单，则只能选中此复选框。 如果此公司不存在产品变型，则只能清除此复选框。 外部装配件和工序 如果选中此复选框，则外部来源会为装配计划模块提供平化的装配件和工序。 如果清除此复选框，则会在计算装配件需求的过程中平化装配件和工序。 外部产品变型结构 如果选中此复选框，则会将通用最终产品和工程模块之间的通用物料清单关系从外部来源交付至装配计划模块。ERP LN 没有提供将此信息复制到产品变型结构的功能。 如果清除此复选框，则会在运行“生成产品变型结构 (tiapl3210m000)”进程时，将通用最终产品和工程模块之间的通用物料清单关系从通用物料清单复制到特定于订单的物料清单。 注意 产品变型结构可定义以下类型的关系： 通用物料和通用子物料之间的关系。在创建产品变型结构时始终会复制这些关系，而此过程将基于保存已创建的产品变型后的订单录入。这些关系可以出现在多个层中，而不只是直接位于最终产品的下方。 通用物料和工程模块之间的关系。只有这些关系会受到当前参数的影响。 测试模式 如果选中此复选框，装配计划模块会在测试模式下运行。在测试模式下，可以维护其它否则由外部子系统维护的数据。 如果选中外部装配件和工序复选框，下列数据将由外部子系统维护： “工序 (tiapl1500m000)”进程中显示的工序 “工序分派 (tiapl1510m000)”进程中显示的工序分配 “产品变型结构 (tiapl3510m000)”进程中显示的产品变型结构 如果选中外部装配件和工序复选框，则您无法在 ERP LN 中维护这些数据，除非您在测试模式下运行。 在测试模式下，您还可以针对人工选择的生效日期运行“实现装配线成本计算数据 (ticpr0215m000)”进程。 装配计划模块中的主要过程如下： 生成产品变型。 生成产品变型结构。 计算装配件需求。 创建装配订单。 以下部分是这些过程的概览。如需详细信息，请参阅相关进程的联机帮助，以及在本文档结尾处列出的相关主题。 步骤 1. 生成产品变型 在输入销售订单时生成产品变型。在销售订单行 (tdsls4101m000) 进程的销售订单行指定所出售的通用物料及其它数据，如所需的下线日期和价格等。 为了生产用途，在销售订单行中输入的信息保存在产品变型中。产品变型表示所出售的特定产品。可以在产品变型 (tiapl3500m000) 进程中查看产品变型。 步骤 2. 生成产品变型结构。 迄今为止，产品变型只是一个产品参考，还没有任何生产数据。此生产数据必须通过解决通用子物料和组成通用最终产品的工程模块的关系来决定。根据有效日期和/或单元来解决这些关系。 当不使用 PCF 时，从通用物料清单 (BOM)（可在通用物料清单 (tiapl2510m000) 进程中查看）中检索通用子物料和工程模块。这个过程的结果将存储在产品变型结构中（在产品变型结构 (tiapl3510m000) 进程中显示）。 如果使用 PCF，则会根据 PCF 模块中的通用物料清单 (BOM) 解析通用子物料和组成通用最终产品的工程模块的关系。 与通用子物料关系在生成产品变型，即输入销售订单时解析。与工程模块关系在单独的过程中解析。可以通过生成产品变型结构 (tiapl3210m000) 进程运行此过程。计算装配件需求 (tiapl2221m000) 进程、生成装配订单 (tiapl3201m000) 进程和刷新和冻结装配订单 (tiapl3203m000) 进程也可以运行此过程。 装配最终产品所需的装配件和工序存储在工程模块层以下。可以在装配物料清单和工序 (tiapl2520m000) 进程中查看每个工程模块的部件和工序。在工序 (tiapl1500m000) 进程中定义工序。在工序分派 (tiapl1510m000) 进程中将工序分配给装配线工位。 请注意以下问题： 通用子物料可以拥有其自己的通用子物料。每个通用物料还可能与一个或多个工程模块相关联。 如果选中装配计划参数 (tiapl0500m000) 详细进程中的外部产品变型结构复选框，则仅解析通用物料之间的关系。与工程模块的关系不是从外部来源交付。 在 ERP LN 中，有三种方法用于检索平化的部件： 导入：若要导入平化的部件和工序，则必须选中装配计划参数 (tiapl0500m000) 进程中的外部装配件和工序复选框。 人工定义。 通过 EDM 获取，这会涉及到平化过程。 在 ERP LN 中，从外部来源交付平化装配件和工序。因此，应始终选中装配计划参数 (tiapl0500m000) 进程中的外部装配件和工序复选框。因此，只有处于测试模式时，才可以维护几个进程中的数据。 不再需要的产品变型可以由清除产品变型 (tiapl3200m000) 进程删除。 步骤 3. 计算装配件需求 生成产品变型和产品变型结构后，就可以计算装配件需求和创建装配订单。根据产品变型结构和平化的装配件计算装配件需求。 计算计划下线日期在需求时界范围内的产品变型的装配件需求。需求时界在装配计划参数 (tiapl0500m000) 进程中详细定义。 该计算基于段计划（说明每个段需要装配件的日期）和装配订单的下线日期。段计划在段计划 (tiapl4500m000) 进程中显示。 装配件需求计算完，就转移到企业计划子系统。 步骤 4. 创建装配订单 为计划下线日期在下线装配线的装配订单时界范围内的产品变型创建装配订单。装配订单由装配计划模块创建，但在装配控制模块中保存和执行。在多公司环境下，应为每家公司建立装配订单。 只能为已更新的装配线（即装配线被下达在生产过程中使用）创建装配订单。只能更新有效的装配线。可以在更新装配线 (tiasl1231m000) 进程中验证和更新装配线。还可以在验证装配线 (tiasl1230m000) 进程中验证装配线。 创建装配订单用到了装配线工位变型 (LSV) 的概念。LSV 存储每个装配线工位的材料和工序。可以使用刷新和冻结装配订单 (tiapl3203m000) 进程刷新和冻结装配订单。刷新的订单使用产品变型或产品变型结构中的变更进行更新。冻结的订单不再自动更新。只能在装配控制模块中人工更新冻结的订单。 更新装配订单也需要应用 LSV 这个概念。更新将决定能够根据新产品变型和/或产品变型结构创建的 LSV 是否不同于现有的 LSV。如果 LSV 有所不同，在必要时创建新 LSV，送交给装配控制模块。 可以在产品变型装配线 (tiapl3520m000) 进程中查看产品变型在哪一条装配线上装配。该进程显示是否已经在装配控制模块中分配所需的装配件，以及指定的装配线的装配订单是否已冻结。同一个订单在其它装配线上可能没有冻结或仅部分冻结。 装配控制 (ASC) 模块可以支持以下概念： 优化客户订单的装配顺序。 不同的班次：各自以不同的装配线速度运行，即，节拍时间。如需更多信息，请参见 生产周期。 部分冻结：即使在开始物料的装配后也可以更改订购物料的明细。如需更多信息，请参见 冻结。 多公司/多地点：如今企业的装配结构都具有多地点的特征，通常会跨越几个国家或地区。装配控制模块解决方案支持多地点环境中的装配流程。 使用流程触发的工作流可减少人工输入：工作人员必须能够在信息系统的帮助下以最佳模式装配产品。在面向流程的装配环境中，可以高度预测进度。装配控制模块仅需少量用户输入。可预测的任务是可以使用“流程触发”来自动完成的，流程触发可减少无附加价值的任务并提高效率级别。 条形码技术：使用条形码打印和读取信息，减少人工输入，提高效率和准确性。 及准时制技术：作为准时制物料的材料对装配线的需求和供应会同步到最后一分钟。ERP LN 装配控制模块通过一系列供应方法和供应优化方法支持 JIT 技术。 与外部供应商的协作：ERP LN 装配控制模块支持外部供应商直接向装配线交货，他们使用采购计划和 EDI，在正确的时间，按正确的顺序（按装配订单顺序供应）将货物交付到正确的地点。 有效成本计算技术：基于装配线工位的成本计算、按装配线工位或装配线控制段而不是按订单对工时和材料进行反冲，可减少系统开销并提高性能。如需更多信息，请参见 装配订单成本计算。 大批量：装配环境经常会处理大批量复杂配置和相关的执行订单。ERP LN 装配控制模块 (ASC) 解决方案从功能角度和性能角度支持大批量装配环境。 售后服务：可以为每个最终产品和装配件生成唯一的序列号，例如 VIN 号。可以支持现有的标准和法定格式。在装配产品以支持生命周期管理流程时，会收集“制造状态”信息。 |