| 废品 |  |
| 废品可以按百分比定义，也可以按固定数量定义。 废品率 如果按百分比定义废品，则该百分比称为废品率。在如下公式中使用废品率计算材料的总需求：
    总需求 = (废品率/100% + 1) x 净数量
废品数量 如果必须从卷轴上切下材料，且在下料期间会损失数量，则可以使用固定数量废品。在如下公式中使用固定数量废品计算材料的总需求：
    总需求 = 净数量 + 废品数量
可以针对物料清单 (BOM) 中的材料或针对工序定义固定数量废品。固定数量废品通常用于定义启动阶段产生的废品。例如，启动机器时第一批产品会因其质量差而必须丢弃。 与数量无关的材料 如果有与数量无关的材料，您可以采用特殊方式使用物料清单 (tibom1110m000) 详细进程中的废品数量字段。例如，您要在一盒肥皂粉中包括一个量杯的废品数量，而不管洗衣粉的量是多少（可能是一公斤一盒或两公斤一盒）。可以在洗衣粉物料清单 (BOM) 中为与数量无关的材料（此时为量杯）创建一物料清单 (BOM) 行。在废品数量字段中输入需要的数量（此时为 1），然后在净数量字段中输入 0。这样，对于每一洗衣粉量，都将包括一个量杯的废品数量。 如果要为特定生产订单添加不可数材料，您可以针对该生产订单在估计材料 (ticst0101m000) 进程中执行上面说明的过程。 相关主题 废品率和产出率 定义废品率和产出率 计算估计数量 |