| 错误信号 |  |
| 错误信号是指出计划运行期间发生的错误的物料信号。 有些错误相对较容易解决，例如，通过提供 ERP LN 需要的默认值或参数即可解决。但在其它情况下错误性质可能很严重，可能会导致整个计划失败。 致命的错误 发生致命错误。提供消息指出致命错误。致命错误的示例： 程序运行内存不足。 内部排序失败。 在大多数情况下，启动生成信号的进程将会被中止。即使已经生成任何计划，这些计划可能并不可信。 这种信号与特定物料无关。 RPT 计划失败 尝试生成 重复制造物料 的订单时没有找到默认的订货数量。 在 制造管理子系统 中可以根据以下内容计算重复制造物料的默认订货数量： 生产相关重复制造物料的 瓶颈工作中心 的 基本能力 （在 物料工艺流程 (tirou1101m000) 进程中指定）。 此瓶颈工作中心的资源单元的基本能力（在 工作中心 (tirou0101m000) 进程中指定）。 无供应关系 尝试生成计划分销订单时， ERP LN 没有找到有关物料的任何 供应关系 。因此，没有生成任何计划分销订单。 可以在 供应关系 (cprpd7130m000) 进程中定义计划物料的供应关系。 无供应业务伙伴 尝试生成计划采购订单时， ERP LN 没有找到有关物料的任何供应商。但是，仍然可以生成计划采购订单。 可以在 物料采购数据 (tdipu0101m000) 进程中定义计划物料的供应商。 物料错误 发生了特定物料的错误。错误性质已在信号中详细说明。大多数情况下，发生这样的错误表示指定物料的计划失败，或该计划不可信。 在最后一个有效订货日期后计划的物料 计划订单 的结束日期在最后一个有效订货日期之后。 可在 物料订货数据 (tcibd2500m000) 进程中的 最后有效订货日期 字段中定义最后一个有效订货日期的一般值。 也可在 按仓库列出的物料 (whwmd2510m000) 进程中指定特定于仓库的值，如果此物料从该仓库进行交货，则应用该值。 计划单元无物料 特定计划单元为空，即未将计划物料指定给它。 要将计划物料分配给 物料计划数据 (cprpd1100m000) 进程中的计划单元，可以在 主计划单元 字段中输入计划单元。 这种类型的信号与特定物料无关。 未定义工作负荷控制参数 已将计划物料指定给 主计划引擎 为 工作负荷控制 的计划单元（请参见 计划单元 (cprpd6100m000) 进程），但尚未定义计划单元的工作负荷控制参数。 可以在 工作负荷控制参数 (cpwlc2101m000) 进程中定义工作负荷控制参数。 能力不足 由于 关键能力清单 中定义的其中一种资源的剩余能力不足导致生产计划减少。这种类型的信号是在 工作负荷控制 (WLC) 计划引擎中生成的。 物料不足 由于缺少 关键物料清单 中为特定计划物料指定的其中一种组件导致生产计划减少。这种类型的信号是在 工作负荷控制 (WLC) 计划引擎中生成的。 计划失败 由于无法计划需求数量导致计划失败。错误性质已在信号中详细说明。 相关主题 企业计划子系统中的计划信号 计划信号的类型 |