| 装配订单与装配线工位订单 (tiasc2510m000) |  |
| 使用此进程来查看将装配订单分成装配线工位订单 (LSO) 及其装配线工位变型 (LSV)（如果适用）的方式。 在该进程中，您可以试装配线工位变型 (LSV) 特定于订单；由于以下原因而有必要执行此操作：您可以更改特定装配线工位订单的内容。但是，订单的内容（工序和材料）存储在装配线工位变型 (LSV) 中，而装配线工位变型 (LSV) 可能已链接至其它装配订单，因此，更改一个订单可能会影响许多其它订单。为避免这种影响，必须让装配线工位变型 (LSV)（针对要更改的订单）特定于订单。使装配线工位变型 (LSV) 特定于订单后，原始装配线工位变型 (LSV) 就会复制到仅存在您要更改的装配线工位订单的唯一装配线工位变型 (LSV)（未链接至其它订单）。因而，便可在不影响其它订单的情况下，更改某个订单的内容。 相关主题 装配控制模块概览 装配线工位变型和装配线工位订单 装配订单 在制品转移 装配控制模块 (ASC) 中的在制品转移 装配订单成本计算 反冲 装配反冲
字段 | 说明
装配订单 | 用于在一个或多个装配线上装配产品的订单
装配线工位 | 属于装配线的工作中心。装配线工位用于生产 FAS（总装进度计划）物料。一个装配线工位可以拥有多个位置，这使得一个装配线工位中可以存在多个物料。
下一个工位 | 前一字段中的工位之后的装配线工位；当前装配线上的下一个装配线工位。
装配线工位 订单状态 | 装配线工位订单的状态。 具有以下状态： 已计划 已冻结 准备启动 已完成 已结算 请参阅“相关主题”部分的链接，以获得有关装配线工位订单 (LSO) 状态的详细信息。
计划起始时间 | 计划开始当前装配线工位的装配订单上所列工作的时间。
计划终止 时间 | 计划结束当前装配线工位的装配订单上所列工作的时间。
装配线工位 变型 | 拥有多个装配订单的特定装配线工位上使用的相同工序和材料。这样，相同工序和材料只存储一次，而不是为每个装配订单分别存储。使用装配线工位变型时，减少了需要存储的数据，从而可提高系统性能。 示例 您要生产具有不同特性的汽车，其中包括两类车轮：宽式和窄式。在组装车轮的车轮装配线工位中，所有具有宽式车轮的汽车代表一种装配线工位变型，具有窄式车轮的汽车代表另一种装配线工位变型；此时不会考虑任何其它规格，因为其它规格对车轮装配线工位来说无关紧要。
特定于订单 | 如果选中此复选框，则装配线工位变型 (LSV) 是特定于订单的。也就是说，可以更改它的工序和组件。当装配线工位变型 (LSV) 特定于订单时，它不会链接至其它订单。这意味着可以在不影响其它订单的情况下，更改某个订单的内容。
物料 | 装配订单的最终产品。
实际 | 当前装配线工位装配订单中的开始工作时间。 前一个装配线工位报告工作完成时，或在前一个装配线工位为缓冲工位的情况下从中取出订单后，将立即开始工作。
实际 | 当前装配线工位装配订单中的完成工作时间。
装配件已分配 | 如果选中此复选框，则按照当前的装配订单，将组件分配给当前的装配线工位。可以在建立装配件分配 (tiasc7240m000) 进程中分配部件。 注意 如果当前装配线工位订单没有装配件，或者装配件只是车间存货物料，则还会选中此复选框。仅当具有必须分配的非车间存货物料时，才不会选中此复选框。
打印工作说明 | 如果选中此复选框，则会打印执行此装配线工位的装配订单上列示的工作所需的工作说明。
在制品转移（已生成） | 如果选中此复选框，则已经生成一个在制品转移。 可以在生成在制品转移 (tiasc7200m000) 进程（可以从装配线工位上的装配订单 (tiasl6510m000) 进程中启动）中，生成在制品转移。此流程通常是通过流程触发的工作流来运行的。 如果为主装配线的装配线工位生成在制品转移，则会为该装配线工位所属的装配线生成在制品转移。 注意 即使您在该装配线中的其它装配线工位上生成在制品转移，ERP 也只会在最后一个装配线工位订单内选中“在制品转移（已生成）”复选框。 多地点情况下的在制品 (WIP) 功能，不同于单地点情况下的在制品 (WIP) 功能。在多地点情况下，由公司间销售订单和采购订单处理在制品转移，并且不使用复选框“已发出在制品转移”和“已接收在制品转移”。
在制品转移（已发出） | 如果选中此复选框，则已经发出一个在制品转移。 可以在执行在制品发料 (tiasc7201m000) 进程中，发出在制品转移。此流程通常是通过流程触发的工作流来运行的。 如果向主装配线的装配线工位发出在制品 (WIP)，则可以从该装配线工位所属的装配线中发出订单中的在制品 (WIP)。发出流程是在仓储管理子系统中执行的。 如果为装配线 (tiasl1530m000) 详细进程中的“在制品转移处理”字段选择“自动”，则只要执行了在制品 (WIP) 发出，就会自动选中“已发出在制品转移”复选框。 注意 即使您在该装配线中的其它装配线工位上生成在制品转移，ERP 也只会在最后一个装配线工位订单内选中“已发出在制品转移”复选框。 此复选框仅用于单地点情况，即，当发出和接收在制品 (WIP) 的装配线属于同一公司的时候。在多地点情况下，由公司间销售订单和采购订单来处理在制品转移。
在制品转移位置 | 在制品转移的序号。此序号由仓储管理子系统指定，并在该子系统中用于按正确的顺序执行在制品转移流程。
在制品转移（已接收） | 如果选中此复选框，则已经接收了一个在制品转移。接收流程是在供应线中的装配线工位上执行的。 您可以在执行在制品收货 (tiasc7202m000) 进程中接收在制品转移。此流程通常是通过流程触发的工作流来运行的。可以对触发器进行设置，以便由接收线中发生的事件激活接收流程。 如果让主装配线的装配线工位接收在制品 (WIP)，则可以在下一个（接收）装配线上接收订单中的在制品 (WIP)。接收流程是在仓储管理子系统中执行的。 若为装配线 (tiasl1530m000) 详细进程中的“在制品转移处理”字段选择“自动”，则只要执行了在制品 (WIP) 接收，就会自动选中“已接收在制品转移”复选框。 执行接收流程后，Infor ERP 会选中“已接收在制品转移”复选框。 注意 即使您在该装配线中的其它装配线工位上生成在制品转移，ERP 也只会在最后一个装配线工位订单内选中“已发出在制品转移”复选框。 此复选框仅用于单地点情况，即，当发出和接收在制品 (WIP) 的装配线属于同一公司的时候。在多地点情况下，由公司间销售订单和采购订单来处理在制品转移。
反冲工时 | 如果已反冲装配线工位订单的工时，则会选中此复选框。反冲是在反冲需求 (tiasc7241m000) 进程中执行的。 注意 某些情况下，此复选框的行为取决于所用的事务处理方案。 基于订单：如果装配线工位订单没有装配线工位变型和装配线工位订单，则不会选中此复选框。 基于装配线工位：即使装配线工位订单没有装配线工位变型，也会选中此复选框。
反冲装配件 | 如果已反冲装配线工位订单的材料，则会选中此复选框。反冲是在反冲需求 (tiasc7241m000) 进程中执行的。 注意 此复选框的行为可能不会象您预期的那样，与装配件已分配复选框的行为非常匹配。仅当具有反冲的装配件时，才会选中此复选框。如果没有要反冲的装配件，或装配件仅是车间存货物料，则不会选中此复选框。
命令 | 说明
装配件 | 单击可启动装配线工位变型 - 装配件 (tiasc2121m000) 进程。
特性和选项 | 单击可启动装配线工位订单 - 特性和选项 (tiasc2512m000) 进程。
装配线工位变型 | 单击可启动装配线工位变型 (tiasc2520m000) 进程。
使订单特定 | 单击可使选定的装配线工位变型 (LSV) 针对特定订单，从而可让您在不影响使用此装配线工位变型 (LSV) 的其它订单的情况下，更改该订单的内容。
工序 | 单击可针对装配线工位变型 (LSV) - 装配件来启动装配线工位变型 - 工序 (tiasc2122m000) 进程。
采购订单 | 单击可启动装配线工位订单 - 采购订单 (tiasc2511m000) 进程。
生成装配件编号... | 单击可启动生成装配件编号 (tiasc2221m000) 进程。