| 定义替代材料 |  |
| 本主题描述了可用于为 物料清单 (BOM) 中的材料定义 替代材料 的几个进程。 注意 仅当在 已实施的软件组件 (tccom0100s000) 进程中选中 用尽功能和使用替代材料 复选框时，此功能才可用。 BOM 中的替代材料 要定义 BOM 中的 替代材料 ，可以使用以下过程： 启动 物料清单 (tibom1110m000) 进程，转至相关 BOM，然后双击 物料清单行 以启动详细进程。 如果要对一个材料需求允许使用多个物料，请选中 有效性 标签上的 允许多物料 复选框。 单击 用尽和替代材料 。 在 用尽和替代材料 (tibom0150m000) 进程中插入替代材料。 分批定义替代材料 要一次定义多个 BOM 的替代材料，请使用 复制物料至替代材料 (tibom0250m000) 进程。 工程 BOM (EBOM) 中的替代材料 要定义 EBOM 中的替代材料，请执行下列步骤： 启动 工程物料清单 (tiedm1110m000) 进程，转至相关 EBOM，然后双击 BOM 行以启动详细进程。 如果要允许在一个材料需求中使用多种物料，请选中 允许多物料 复选框。 单击 按工程物料清单列出的用尽和替代材料 。 在 按工程物料清单列出的用尽和替代材料 (tiedm2115m000) 进程中插入替代材料。 可以将带有 EBOM 替代材料的 EBOM 复制到生产 BOM。如需更多信息，请参阅 工程物料清单 主题。 相关主题 BOM 中的替代材料 搜索替代材料 用光企业计划子系统中的物料和替代物料 工程物料清单 |