| 按工程物料清单列出的用尽和替代材料 (tiedm2115m000) |  |
| 使用此进程以 维护工程 BOM (E-BOM) 中材料的 用尽材料 和 替代材料 。 要更改替代材料的优先级，请选中替代材料行并单击 优先级上移 或 优先级下移 相关主题 用尽过期物料的剩余存货 BOM 中的替代材料 定义替代材料
字段 | 说明
工程物料 | 开发流程中的物料。 您可以定义工程物料的多个修订号。通常，最新的修订号仍处于设计或测试阶段，其它修订号可能已投入生产，而原有修订号已经作废。 只有从工程数据管理模块中复制了某个普通物料后，该物料才会变成受修订号控制的物料。
工程物料修订 | 工程物料的 修订 。
状态 | 修订的状态。
单位 | 表示物料或货物的物理量。例如，木材量可以用长度表示（以米为单位），也可以用体积表示（以立方米为单位）。
物料清单数量 | 物料清单 (BOM) 适用的制造物料的数量。使用物料清单数量，可以将很少的物料数量指定为物料清单组件。 示例 需要使用很少量的某些颜色的油漆来混合有特殊用途的一公升柔白色油漆。因此，定义的物料清单数量为 1000 公升。油漆的组件数量如下：
柔白色油漆 1000 公升：
白色 | 999 公升
黄色 | 0.6 公升
红色 | 0.2 公升
蓝色 | 0.2 公升
EBOM 位置 | 工程物料清单 (EBOM) 行的位置编号。 除了没有序号，此位置编号等同于 生产物料清单 (PBOM) 的位置编号 。序号可定义不同日期生效的物料。修订可以为工程物料执行该功能（定义不同日期生效的物料）。
组件 | 工程物料修订的组件。该组件可以是工程物料或标准物料。
位置 | 替代材料记录的标识。
替代优先级 | 替代优先级确定 ERP LN 会首先选择的替代项。 允许值 用尽 这是必须首先用尽的过期材料（ 用尽材料 ）。 1 标准材料（以及用尽材料，如果有）库存不足时将要选择的替代材料。 2 标准材料和第一种替代材料（以及用尽材料，如果有）库存不足时将要选择的替代材料。 3, 4, 5, ... 较低优先级替代材料。 9 优先级最低的替代材料。 相关主题 搜索替代材料
替代组件类型 | 替代材料的组件类型（ 物料 或 工程物料 ）。
替代物料 | 替代材料 。
命令 | 说明
优先级上移 | 将所选替代材料行移至下一个更高优先级。
优先级下移 | 将所选替代材料行移至下一个更低优先级。
打印按工程物料清单列出的替代材料 | 启动 打印按工程物料清单列出的替代材料 (tiedm2415m000) 进程。