| 计算瓶颈工作中心和生产率 |  |
| 对于重复制造 (RPT) 物料、为重复制造物料定义的每个工艺流程以及标准工艺流程，Infor ERP 将计算： 哪一个工作中心是特定工艺流程的瓶颈。 瓶颈工序的生产率。 要确定瓶颈工作中心，必须计算工艺流程中每个工作中心的生产率。根据工艺流程参数 (tirou0100m000) 进程中生产率时间单位字段值的不同，可以按分钟或小时来计算生产率。工作中心工艺流程工序的生产率计算方式如下： 仅当工艺流程参数 (tirou0100m000) 进程中的生产率时间单位字段为分钟时，瓶颈率才会除以 60。 可以计算标准工艺流程的生产率，也可以计算物料工艺流程的生产率。对于物料工艺流程，计划生产率因子取决于在物料生产数据 (tiipd0101m000) 进程的企业计划生产率因子字段中输入的值。对于标准工艺流程，始终假定计划生产率因子为 100%。 在完成所有工序的计算后，具有最小生产率的工序即显示为瓶颈工序。对应的工作中心将用作瓶颈工作中心，计算的生产率将用作该瓶颈工作中心的生产率。 |