| 浮动时间 |  |
| 浮动时间是指介于活动之间的时间，它以工作日表示。浮动时间可以变化。 与活动相关的浮动时间： 合计浮动时间：活动的可延伸时间，以工作日表示。 自由浮动时间：一个活动与下一个活动之间的自由浮动时间。自由浮动时间是指：在不影响其它相关活动的进度的情况下，活动可以延长的天数。 计算方法如下：如果关系类型字段的值等于 ES（连续进行）（下一活动在前一活动结束后开始）则
    自由浮动时间 (ES) = 下一活动最早起始日期 - 关系浮动时间 - 活动持续时间 - 最早起始日期。
如果关系类型字段的值等于 SS（同时开始）（下一活动和前一活动同时开始）则
    自由浮动时间 (SS) = 下一活动最早起始日期 - 关系浮动时间 - 最早起始日期。
运行生成网络计划 (tipcs4210m000) 进程后，将计算出这两个浮动时间。如果两个浮动时间均为零，则该活动属于关键路线。在活动关系 (tipcs4110m000) 进程中可以维护活动之间的绝对相关浮动时间。 浮动时间有两种输入方式： 浮动时间（天） 前一活动和下一活动之间的浮动时间，以工作日表示。该浮动时间用于确定下一活动的起始日期。关系类型是一个重要因素：值 ES（连续进行）表示下一活动的起始日期等于前一活动的结束日期加上相对浮动时间。值 SS（同时开始）表示下一活动的起始日期等于前一活动的起始日期加上相对浮动时间。 浮动时间 （百分比） 与浮动时间（天） 的浮动时间相同，但采用前一活动持续时间的百分比表示。 在活动关系 (tipcs4110m000) 进程中，可以输入两种浮动时间中的一种。 |