| 按工程物料清单列出的引用指示 (tiedm2110m000) |  |
| 使用此进程以将引用指示链接至工程物料清单 (EBOM) 行。 必须通过在工程物料清单 (tiedm1110m000) 进程中选择工程物料清单 (EBOM) 行来启动此进程，然后在工具栏或特定菜单中单击按工程物料清单列出的引用指示。 必须在此进程中单击新建来选择引用指示。您可以在引用指示字段中推进至按工程物料列出的引用指示 (tiedm0120m000) 进程以选择引用指示。如果没有按工程物料定义引用指示，则可以从按工程物料列出的引用指示 (tiedm0120m000) 进程推进至引用指示 (tcmcs0190m000) 进程以选择引用指示。 引用指示可以应用于工程物料清单 (EBOM) 行上的一个或多个物料。您必须使用此进程中的数量字段来指明引用指示所适用的工程物料清单 (EBOM) 行上的物料数。 相关主题 引用指示概览 链接工程物料清单中引用指示的过程 引用指示和物料清单整体变更 (MBC)
字段 | 说明
工程物料 | 开发流程中的物料。 您可以定义工程物料的多个修订号。通常，最新的修订号仍处于设计或测试阶段，其它修订号可能已投入生产，而原有修订号已经作废。 只有从工程数据管理模块中复制了某个普通物料后，该物料才会变成受修订号控制的物料。
工程物料修订 | 指工程物料或受修订号控制物料（即链接至工程物料的物料）的版本或修订版本。一个工程物料可以有若干个修订号。 示例 工程物料：山地自行车 E-MB01
修订 | 说明 | 项目状态
--- | --- | ---
A1 | 自行车草图 | 未下达
A2 | 自行车设计图 | 未下达
A3 | MB01 自行车的父工程物料 | 已下达
A4 | 过时的自行车 | 取消数量
位置 | 工程物料清单 (EBOM) 行的编号。
净数量 | 制造最终产品所需的工程物料清单 (EBOM) 行上的物料数。
引用指示 | 指示在物料中插入组件的位置，例如，电子元件在印刷电路板上的装配位置。引用指示常用于电子行业；引用指示可能源于计算机辅助设计 (CAD) 工作站。 相关主题 引用指示概览
引用指示 | 引用指示的说明。例如，这可以是一个表示必须放置组件物料的库位的代码。
数量 | 引用指示所适用的工程物料清单 (EBOM) 行上的物料数。引用指示可以应用于工程物料清单 (EBOM) 行上的一个或多个物料。 相关主题 引用指示概览 链接工程物料清单中引用指示的过程