| 主计划与订单计划 |  |
| 企业计划子系统提供了两个基本的计划概念： 主计划 订单计划 主计划 大致相当于传统的主生产计划 (MPS)。 按时段（计划期段）记录计划数据。 以供应计划（包含按计划期段计算的供应数量）的形式计划供应。 如果将主计划用于生产计划，则只考虑关键物料和关键资源能力。 订单计划 大致相当于传统的物料需求计划 (MRP)。 逐秒记录计划数据。 以计划订单的形式计划供应。 如果将订单计划用于生产计划，则会考虑所有必需的材料和所有必需的资源能力。 对于每个计划物料，既可以选择其中一种供应计划方法，也可以将它们结合起来使用。 物料主计划 物料主计划包含按计划期段列出的针对物料的计划信息。 主计划需要物料主计划。 不过，主计划功能并不限于主计划： 某些类型的主计划数据（需求预测、库存计划等）也可以作为订单计划的输入。 物料主计划支持其它情况下不可用的功能。 如果通过订单计划来计划某个物料的所有供应，则可以选择物料主计划。 一方面，通过物料主计划，可以使用其它情况下不可用的功能。 另一方面，物料主计划会对系统性能造成不利影响。 因此，仅当需要特定的主计划功能时，才可以维护物料主计划。 注意 可以通过物料计划数据 (cprpd1100m000) 进程中的维护主计划复选框，确定是否为物料维护一个物料主计划。只有选中此复选框，物料的主计划功能才可用。 组合 对于每个计划物料，可以在下列组合中进行选择： 按订单计划进行计划的供应；没有物料主计划。 按订单计划进行计划的供应；物料主计划。 按订单计划进行计划的短期供应以及按主计划进行计划的长期供应；物料主计划。 按主计划进行计划的供应；物料主计划。 以下部分包含的图表说明了上述每一种组合。 按订单计划进行计划的供应；没有物料主计划
A | 物料订单计划
B | 订单计划跨度
C | 计划跨度
x | 当前日期
这种情况下，基本功能可用于下列项： 需求预测 可供订货量 (ATP) 组件综合可供订货量 (CTP) 库存计划 以计划订单的形式计划供应。 按订单计划进行计划的供应；物料主计划
D | 物料主计划
A | 物料订单计划
B | 订单计划跨度
C | 计划跨度
x | 当前日期
这种情况下，高级功能可用于下列项： 需求预测和预测生成 可供订货量 (ATP) 和综合可供订货量 (CTP) 库存计划和库存计划生成 以计划订单的形式计划供应。 按订单计划和主计划进行计划的供应；物料主计划
D | 物料主计划
A | 物料订单计划
E | 主计划跨度
B | 订单计划跨度
C | 计划跨度
x | 当前日期
这种情况下，高级功能可用于下列项： 需求预测和预测生成 可供订货量 (ATP) 和综合可供订货量 (CTP) 库存计划和库存计划生成 在订单计划跨度内，会以计划订单的形式计划供应。 在主计划跨度内，会以供应计划的形式计划供应。 按主计划进行计划的供应；物料主计划
D | 物料主计划
E | 主计划跨度
C | 计划跨度
x | 当前日期
这种情况下，高级功能可用于下列项： 需求预测和预测生成 可供订货量 (ATP) 和综合可供订货量 (CTP) 库存计划和库存计划生成 以供应计划的形式计划供应。 相关主题 企业计划子系统 - 概览 主计划 - 概览 订单计划 - 概览 使用主计划 跨度和时界 |