| 装配线控制段 (tiasl1540m000) |  |
| 装配线由一系列控制段组成。控制段依次由一个缓冲工位和一个或多个装配线工位组成，然后接下一个控制段的缓冲工位。 使用此进程来显示或编辑负责计划特定装配线控制段的员工（段计划员）。 可以在Configurator的装配线控制 (LAC) 中的装配线定义过程中定义装配线控制段。 特定菜单选项 可以从特定菜单中启动以下进程。这些进程将显示您在当前进程中选择的装配线控制段： 装配线控制段 - 工位 (tiasl1550m000) 装配线控制段 - 装配线规则 (tiasl1571m000) 装配线控制段上的可交换配置 (tiasl2530m000) 装配线控制段上的装配订单顺序 (tiasl4500m000) 重新计算/顺序参数 (tiasl4110m000) 注意 如果通过推进方式启动此进程，则只能查找并选择记录。 不能再对装配控制模块 (ASC) 中的数据进行编辑！ 相关主题 装配控制模块概览 装配控制模块中的装配线排序和规则类型 使用概览进程
字段 | 说明
装配线控制段 | 装配线上两个缓冲工位之间的一组连续装配线工作中心。第一个缓冲工位是该控制段的开始部分，第二个缓冲工位是下一个控制段的第一部分。
装配线控制段 | 装配线上两个缓冲工位之间的一组连续装配线工作中心。第一个缓冲工位是该控制段的开始部分，第二个缓冲工位是下一个控制段的第一部分。
段 计划员 | 负责控制段的员工。
段提前期 偏置 | 段提前期 偏置复制自Configurator。
段提前期 偏置单位 | 段提前期 偏置单位复制自Configurator。
命令 | 说明
工位 | 单击可启动装配线控制段 - 工位 (tiasl1550m000) 进程。
装配线规则 | 单击可启动装配线控制段 - 装配线规则 (tiasl1571m000) 进程。
可交换配置 | 单击可启动装配线控制段上的可交换配置 (tiasl2530m000) 进程。
装配订单顺序 | 单击可启动装配线控制段上的装配订单顺序 (tiasl4500m000) 进程。
重新计算/顺序参数 | 单击可启动重新计算/顺序参数 (tiasl4110m000) 进程。