| 主计划 - 概览 |  |
| 主计划是一个具有以下特点的计划概念： 一种维护计划数据的方法（以分时段方式） 一种供应计划的方法（通过生成供应计划） 主计划视图 主计划处理下列类型的主计划： 物料主计划 渠道主计划 资源主计划 在这些主计划中，将在计划跨度期间维护计划数据，而计划跨度可以划分为时段或计划期段。 这些计划期段的长度可能不同。 可以在整个计划跨度内使用固定长度的期段，但也可以针对临近的将来使用较短的期段（例如，天或周），针对长期计划使用较长的期段（例如，月）。 主计划功能适用于要维护主计划的物料、物料/渠道组合和资源。 主计划功能也适用于整个计划跨度，即使不对供应计划使用主计划，也是如此。 供应计划 在主计划模拟期间，将以供应计划的方式计划供应。 可以在下列进程中执行主计划模拟： 生成主计划 (cprmp1202m000) 生成主计划（物料） (cprmp1203m000) 对于供应计划，将使用三个供应源：生产、采购和分销（从同一公司中的另一个仓库位置或者从相关公司）。 因此，物料主计划包含下列供应计划字段： 生产计划 采购计划 计划分销订单（在订单计划跨度以外生成） 企业计划子系统可以在主计划模拟期间计算这些计划。 或者，可以直接在物料主计划中输入（或修改）生产计划数量或采购计划数量。 对于生产计划，企业计划子系统使用： 关键物料清单来分解关键物料需求 关键能力清单来计算提前期并确定必需的关键资源能力 主计划引擎 对于基于主计划的生产计划，有两种不同的计划算法或主计划编制引擎： 无限计划编制 工作负荷控制 (WLC) 在无限计划编制中，假设在组件和能力的可用性上没有任何重要的约束条件。 因此，不考虑任何约束条件。 如需更多信息，请参见无限主计划。 在工作负荷控制中，材料约束条件和/或能力约束条件起着重要的作用。 车间的工作负荷会明显影响订单提前期，基于此理念，该方法旨在控制和调整工作负荷量。 如需更多信息，请参见工作负荷控制。 默认情况下，企业计划子系统将执行无限计划编制。 如果要使用工作负荷控制，必须将相关物料指定到一个计划单元，然后将其主计划引擎设置为工作负荷控制。 相关主题 主计划与订单计划 使用主计划 更新主计划数据 使用主计划供应 工作负荷控制 |