| 存储检验库存 (qmptc2130m000) |  |
| 要检验库存中的某个物料，必须了解该物料的存储位置。使用此进程来显示要检验的物料的批次、仓库或库位。 此外，也可以使用此进程来分配要检验的物料。在下列情况下，可以添加或删除库存行，或修改检验数量： 存储检验状态为自由；或者 存储检验状态为活动，并且任何检验单行的状态都不是完成。 如果添加新库存行，或增加检验数量，则由于产生新的检验数量，系统将更新该检验的所有检验单的样品数量。 如果删除现有库存行，或减少检验数量，则所需的新样品数量（由于删除或更改之后产生新的检验数量）不能小于在检验单样品 (qmptc2110m000) 进程中为该检验的任何检验单已抽取的合计抽样数量。 注意 仅当检验状态为已处理时，才能修改接受实际验收数量数量字段和拒收实际拒收数量数量字段。 如果修改接受实际验收数量数量字段，Infor ERP 将自动调整拒收实际拒收数量数量字段，以便这两个数量的合计等于检验数量。反之亦然。 相关主题 存储检验
字段 | 说明
物料 | 指在 ERP LN 中可以采购、存储、制造、销售或以其它方式处理的原材料、部件、成品和工具。 另外，物料可以表示按一个成套件处理的一组物料，而且物料也可以存在多种产品变型（通用物料）。 您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不存放在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。非实体物料的示例包括： 成本物料（如电费） 服务物料 分包服务 清单物料（菜单/选项） 注意 标准物料以物料代码表示。 分段物料包括一个项目代码段和一个物料基础段（定制物料的物料代码）。物料可能包含的段是在物料代码分段 (tcibd0500m000) 进程中定义的。
顺序 | 序号用于标识特定物料的存储检验。
检验状态 | 检验状态表示检验单的当前状态。此状态会在多个进程内发生更改。
仓库 | 存储货物的地方。您可以输入每个仓库的地址数据及与其类型相关的数据。
库位 | 仓库中用来存放货物的特定位置。 为了管理可用空间及便于查找存放的货物，可以将仓库分成不同的库位。可以向单个库位应用存储条件和冻结。
批次 | 批次大小
库存日期 | 存储物料时为其分配的一个日期。借助库存日期，您可以根据 FIFO（先进先出）或 LIFO（后进先出）的原则来检索物料，从而不必执行详尽的批次控制。 库存日期往往同 LIFO 或 FIFO 的出库优先级或物料的产品过期日期联系在一起。 使用 LIFO 或 FIFO 的出库优先级时，库存日期的默认值是系统日期，但您可以改写该日期。因此，库存日期不一定就是存储日期。如果该物料具有特定的存放时间，则库存日期即为该物料定义的产品过期日期。
检验数量 | 需要检验的数量。因此，检验单的结果关系到此数量的物料的质量。
订单数量 | 表示物料或货物的物理量。例如，木材量可以用长度表示（以米为单位），也可以用体积表示（以立方米为单位）。
建议损坏数量 | 损坏性检测期间损坏的合计数量，以订单单位表示。损坏数量等于损坏性检测所检测的检验单的样品数量。 损坏数量对验收数量或拒收数量没有任何影响。Infor ERP 只根据检测来计算损坏数量。 注意 此数量会在处理检验单 (qmptc1204m000) 进程中自动更新。
建议验收数量 | 质量管理子系统建议的待验收数量，以库存单位表示。该数量是指成功通过检测的所有抽样数量的合计。 注意 可以使用处理检验单 (qmptc1204m000) 进程自动更新此数量。
建议拒收数量 | 质量管理子系统建议的待拒收数量，以库存单位表示。该数量是指不具备要求质量水平的所有样品数量的合计。 注意 可以使用处理检验单 (qmptc1204m000) 进程自动更新此数量。
实际验收数量 | 此实际数量是存储库存行中所有数量的合计。 始终只建议进行存储检验。结束检验之后，将会解冻存储检验单的所有库存。
实际拒收数量 | 拒收的实际数量，以订单单位表示。此数量是存储库存行中所有数量的合计。 始终只建议进行存储检验。结束检验之后，将会解冻存储检验单的所有库存。