| 工程物料清单组件使用处 (tiedm1550m000) |  |
| 使用此进程以显示组件用于哪个工程物料清单 (EBOM) 中。 使用“查找”按钮可以选择您感兴趣的修订与工程物料组合。还可以选择特定的物料清单 (BOM) 位置，并决定组件是工程物料还是物料。 如果双击组件，则会启动工程物料清单组件使用处 (tiedm1550m000) 详细进程。工程物料清单组件使用处 (tiedm1550m000) 进程显示该工程物料修订和组件的工程物料清单 (EBOM) 详细资料。 相关主题 工程数据管理模块摘要 工程物料清单
字段 | 说明
工程物料 | 使用组件的工程物料。
位置 | 工程物料清单 (EBOM) 中工程物料修订位置的组件。 注意 它与生产物料清单 (PBOM) 位置类似。
修订号 | 使用组件的工程物料的修订。
工程物料清单文本 | 如果选中此复选框，将显示文本。
组件 | 希望了解它是哪些物料中组件的物料。它可以是工程物料，也可以是标准物料。 可以通过单击“查找”按钮来更改该物料。
Un. | 表示物料或货物的物理量。例如，木材量可以用长度表示（以米为单位），也可以用体积表示（以立方米为单位）。
组件类型 | 定义要搜索的组件是工程物料还是标准物料。 可以通过单击“查找”按钮来更改它。
净数量 | 工程物料清单 (EBOM) 行的组件的净数量。 这是工程物料中使用的组件物料的数量。 可以按以下方式计算净数量： 单位数 * 长度 * 宽度 = 净数量。 示例：如果组件长 2 cm、宽 3 cm，现指定单位数为 10，则净数量的计算值为 60。如果宽度未指定，则净数量为 20。 注意 不能使用负的净数量。 相关主题 计算净数量 废品率和产出率
返回值的长度 | 表示物料或货物的物理量。例如，木材量可以用长度表示（以米为单位），也可以用体积表示（以立方米为单位）。
长度 | 工程物料清单 (EBOM) 行的组件长度。
工程物料清单文本 | 如果选中此复选框，将显示文本。
宽度 | 工程物料清单 (EBOM) 行的组件宽度。
附加信息 | 在工程物料清单 (tiedm1110m000) 进程中输入的有关工程物料清单 (EBOM) 行的简短说明。 如果输入较长的文本，则文本复选框会处于选中状态，您可以通过单击“文本”按钮来查看它。
单位数 | 组件出现在工程物料清单 (EBOM) 中的次数。对于实际物料，它等于定义的长度或面积单位数。 注意 也可用于计算净数量：净数量 = (长度 * BOM 换算系数) * (宽度 * BOM 换算系数) * 单位数/ 换算系数 如果组件没有宽度，则公式中将不包括（宽度 * BOM 换算系数）的值。 可以在换算系数 (tcibd0103m000) 进程中定义换算系数。ERP LN 使用适用于物料单位或工程物料单位的换算系数。 物料清单换算系数是从基本单位到物料清单 (BOM) 单位的换算系数。物料清单 (BOM) 单位是从物料清单计量单位派生来的。
修订号 | 表示物料或货物的物理量。例如，木材量可以用长度表示（以米为单位），也可以用体积表示（以立方米为单位）。
命令 | 说明
工程物料清单 | 单击可启动工程物料清单 (tiedm1110m000) 进程。