| 主数据设置 (PM) |  |
| 在开始使用预防性维修（服务计划及维修说明）模块之前，必须先设置或检查某些静态数据。此过程包括检查计划参数、定义计量类型以及定义活动组。 计划及维修说明设置进程 在下列进程中输入计划及维修说明数据： 在 服务计划及维修说明参数 (tsspc0100m000) 进程中设置计划参数。 在 计量单位 (tsmdm0160m000) 进程中定义计量单位。 在 计量 (tsmdm0165m000) 进程中定义计量类型。 在 活动组 (tsacm0110m000) 进程中定义活动组。 在 使用分类 (tsspc0130m000) 进程中定义使用分类。 以下部分将逐一介绍上述各个进程。 服务计划及维修说明参数 (tsspc0100m000) 由于服务计划及维修说明模块 (SPC) 中要使用时间单位，因此要使用 服务计划及维修说明参数 (tsspc0100m000) 进程检查默认设置。如果要使用计数器数值维修或状态维修，请确保已选中 使用计量 复选框。如果未选中此复选框，则只有使用维修有效。 注意 确定适用于计划需求的时间单位 请确保所需的时间单位及其换算已输入到 Infor ERP 公用数据管理子系统的后勤表中。 计量单位 (tsmdm0160m000) 使用该进程定义计数器可用来计划维修活动的计量单位。 注意 在此进程中输入数据之前，请检查 Infor ERP 公用数据管理子系统的后勤表中是否存在所需的单位。可以在 单位 (tcmcs0101m000) 进程中添加不存在的单位。不能为所添加的单位定义任何换算。 计量 (tsmdm0165m000) 计数器数值和状态维修策略取决于所用的计量类型。计量类型定义了执行计量的方式。用于定义计量类型的特征包括： 一个独立变量。 一个相关变量。 一个额定值。 示例 打印机在打印份数达到 15,000 份时需要进行维修，必须在打印到 15,000 份（相关变量）之前统计时间（独立变量）。如果将计量类型链接至物料，则表明必须执行计数器数值维修。如果将计量类型链接至参考活动，则会执行定期检验维修。 活动组 (tsacm0110m000) 使用该进程可以定义活动组。可以将相似的参考活动分配至公用组。通过分配活动，您可以计划活动组，而不是将多个单项活动包括在一个维修计划中。 使用分类 (tsspc0130m000) 使用分类是基于环境因素对使用的分类。可以通过使用分类来定义对象或模型的多个维修说明。 示例 卡车的使用分类可以分为国内使用或国际使用。国内使用与国际使用两者所需的维修不同。 |