| 删除排队时间、等待时间及移动时间 (tirou1220m000) |  |
| 使用此进程以删除相同工作中心上有序工序的下列提前期要素： 排队时间 等待时间 移动时间 删除这些要素表示将相应值设置为零。 进程会搜索相同工作中心的工艺流程工序链条。 重要事项！ 进程选择一组指定物料的工艺流程工序。仅当工序符合下列标准时才会选择该工序： 工序在指定的参考日期有效。 工序属于成为物料标准配置一部分的工艺流程。即，已选中物料工艺流程 (tirou1101m000) 进程中的标准配置复选框。 项目状态不大于“活动”。此条件仅适用于定制物料。 注意 下列时间没有设置为零： 链条中第一道工序的排队时间 链条中最后一道工序的等待及移动时间 在工艺流程设置或维护过程中，可以添加或删除工序，所以每道工序都可能是第一或最后一道工序。因此，不需要在工艺流程设置或维护过程中删除提前期。 在此进程中，可以为下列内容指定选择范围： 制造物料 工艺流程 工作中心 任务 机器 请参阅使用“自”和“至”字段。 进程包含附加功能，如： 计数命令 更新记录的可选报告 模拟运行
字段 | 说明
自制造物料 | 指定选择范围。
参考日期 | 指定日期。 进程选择在参考日期有效的工序：如果参考日期介于工序的生效日期和过期日期之间，则会选择该工序。 相关主题 材料和工序的生效日期
包括标准工艺流程 | 如果选中此复选框，且进程找到参考不在选择范围中的标准工艺流程的工艺流程物料，也会处理此标准工艺流程。 例如，指定此选择范围： 自制造物料：XXXX 至制造物料：XXXX 包括标准工艺流程：是 所有其它选择范围字段：全部范围 物料 XXXX 包含两个工艺流程：0 和 001，两者都参考标准工艺流程 CNV。进程处理 CNV，尽管它不在选择范围中。 注意 如果标准工艺流程在选择范围中，则会一直处理这些标准工艺流程，即使清除了包括标准工艺流程复选框也是如此。 例如，指定此选择范围： 自制造物料：[空] 至制造物料：[空] 包括标准工艺流程：否 所有其它选择范围字段：全部范围 进程处理标准工艺流程 CNV，因为它在选择范围中。 相关主题 标准工艺流程
排队时间 | 如果选中此复选框，则排队时间设置为零。 注意 第一道工序的排队时间没有设置为零。
等待时间 | 如果选中此复选框，则等待时间设置为零。 注意 最后一道工序的等待时间没有设置为零。
移动时间 | 如果选中此复选框，则移动时间设置为零。 注意 最后一道工序的移动时间没有设置为零。
仅用于模拟 | 如果选中此复选框，则该进程会执行模拟运行。 不进行更改。该进程会根据选择条件，打印将更改时间的报告。
打印报告 | 如果选中此复选框，则该进程会打印更改的报告。
命令 | 说明
处理 | 开始删除。
计数 | 根据选择条件，计算将更新的记录数量。