| 装配物料清单和工序 (tiapl2120s000) |  |
| 使用此进程以查看并维护装配件、工序，以及特定工程模块所需的装配线工位。 在 ERP LN 中，从外部来源交付平化装配件和工序。因此，只能选中装配计划参数 (tiapl0100s000) 进程中的外部装配件和工序复选框。此时，您不能在当前进程中更改数据，除非在测试模式下进行操作，并且当前公司被定义为主公司。 如果您在当前进程中更改了数据，则必须处理这些更改，以更改企业计划子系统中的现有装配件需求，以及现有的装配订单。 要处理这些更改，必须运行以下进程： 计算装配件需求 (tiapl2221m000) 或计算装配件需求（多个 Bshell） (tiapl2222m000) 刷新和冻结装配订单 (tiapl3203m000) 或刷新和冻结装配订单（多个 Bshell） (tiapl3204m000) 注意 这些进程只可处理在某些条件下所做的更改。 相关主题 装配计划概览
字段 | 说明
工程模块 | 此进程中显示的所需装配件和工序的工程模块的代码。
位置编号 | 包含当前进程中平化装配件和工序的装配线的位置编号。 默认情况下，ERP LN 显示所使用的上一个位置编号加上 10。因此此过程提供的序号为 10、20、30 等等。对位置的编号不受限制。
序号 | 序号是位置编号的子部分。 可以使用序号创建一个不同形式的记录，例如具有其它参考日期或例外。
生效日期 | 显示的信息（如装配件和数量等）对所选工程模块的生效日期。 注意 允许生效期重叠。 生效日期必须早于过期日期。 如果使用了例外，则在日期范围和例外均有效的情况下，该信息才有效。
过期日期 | 显示的信息（如装配件和数量等）对所选工程模块的失效日期。 注意 允许生效期重叠。 生效日期必须早于过期日期。 如果使用了例外，则在日期范围和例外均有效的情况下，该信息才有效。
标准配置 | 如果选中此复选框，则显示的信息将成为标准配置的一部分。标准配置可定义必须始终在此工程模块中使用的装配件和工序等，除非例外改写了标准配置。 相关主题 单元有效性中的例外
存在例外 | 如果选中此复选框，则会将一个例外链接到显示的信息。 您无法选中或清除此复选框，但必须在例外 (tcuef0105m000) 进程中选择一个例外。单击例外可推进到该进程。 如果未选中此复选框，则会选中标准配置复选框。 相关主题 单元有效性中的例外
装配件 | 用于所选工程模块的装配件。 以下条件适用于该装配件： 物料类型必须为制造物料或采购物料。 必须存在物料计划数据。有关此数据的信息，请参阅物料计划数据 (cprpd1100m000) 进程。
修订号 | 装配件的修订号。
净数量 | 所选模块所需的装配件数。 注意 该数字不能为零。
单位 | 记录物料库存所用的测量单位，如件、千克、打或米。 库存单位还用作测量转换的基本单位，特别用于涉及采购订单或销售订单上订单单位和价格单位的转换。这些转换总是使用库存单位作为基本单位。因此，库存单位适用于所有物料类型，也适用于不能保存在库存中的物料类型。
打印订单文档 | 如果选中此复选框，则会在工作说明中打印装配件。
与工程数据管理链接 | 如果选中此复选框，则装配物料清单会链接至工程物料清单。
车间存货 | 如果选中此复选框，则装配件为车间存货物料。 车间存货物料通常是在车间使用的小型且便宜的物料，如螺钉。车间存货物料不包含在订单内容中。因此，不会对这些物料执行反冲事务处理。在装配件需求计算中也不会考虑车间存货物料。 但是，如果在订单文档（工作说明）上打印车间存货物料，则会将其作为订单内容的一部分进行处理，即使当前不会对这些物料执行事务处理也是如此。如果在当前进程中选中打印订单文档复选框，则会在订单文档上打印装配件。 在下列情况下，可以将物料作为车间存货进行存储： 物料的相关库存置存费用较低。 物料存在于车间。 不能人工输入发料。 注意 车间库存物料的唯一供应系统是看板。可以在按仓库列出的物料 (whwmd2510m000) 进程中的生产线供应标签上选择供应系统。
文本 | 如果选中此复选框，则会显示此物料清单行的文本。
工序 | 所选工程模块中所需工序的代码。
装配线 | 其中需要装配件并执行工序的装配线的代码。 平化装配件的公司必须具有装配线。
装配线控制段 | 其中需要装配件并执行工序的装配线控制段的代码。
装配线工位 | 其中需要装配件并执行工序的装配线工位的代码。
命令 | 说明
例外 | 启动例外 (tcuef0105m000) 进程。