| 拆卸/装配过程 |  |
| 如果对物料执行维修，可以决定拆卸该物料。例如，因为要单独清洗飞机引擎，所以将它从飞机上拆卸下来。可对已拆卸组件执行的操作取决于组件的物料状况。 不执行任何活动，组件可用 如果组件的物料状况是可用的，则在重新装配该组件之前，必须将它存储在安置区中。可以将组件存储在默认工作单安置区中。如果将组件存储在其它安置区中，必须为该组件创建工作单材料资源行，并且工作单材料资源行的交货类型必须是 安置区 。如果创建工作单活动行来装配物料，会将交货类型为 安置区 的工作单材料资源行添加至工作单活动行。 必须创建后续工作单，才能对不可用组件进行维修或全面检修 为已拆卸组件创建交货类型为 后续工作单 的工作单材料资源行。标识后续工作单的代码存储于材料资源行中。如果为组件创建装配活动，同时会将交货类型为 后续工作单 的工作单材料资源行添加至工作单活动。 替换已拆卸组件 此外，还可以将不可用组件发送至仓库以进行维修或全面检修。要将组件发送至仓库，必须创建交货类型为 至仓库 的工作单材料资源行。还会创建不相关的工作单以维修组件。 如果无法维修不可用组件，必须将它报废。要报废组件，必须创建交货类型为“交货以进行报废”的工作单材料资源行。在这两种情况下，都会将替换行（即新组件的工作单材料资源行）添加至选定的装配活动上，并立即下达。 |