| 引用指示和物料清单整体变更 (MBC) |  |
| 您可以使用物料清单整体变更操作 (tiedm3120m000) 进程定义替换、添加或删除工程物料清单 (EBOM) 上的物料的操作。还可以在需要时使用物料清单整体变更 (MBC) 操作替换、添加或删除工程物料清单 (EBOM) 上的引用指示。物料清单整体变更操作 (tiedm3120m000) 进程中在引用指示级别进行的物料清单整体变更操作复选框的设置决定了您能否为引用指示定义物料清单整体变更 (MBC) 操作。 在引用指示级别进行的物料清单整体变更操作复选框 如果在物料清单整体变更操作 (tiedm3120m000) 详细进程中已清除在引用指示级别进行的物料清单整体变更操作复选框，您就不能替换、添加或删除工程物料清单 (EBOM) 中的引用指示。即使“原有”的工程物料清单 (EBOM) 上有引用指示，也只是将引用指示转移到新的工程物料清单 (EBOM) 上。 如果在物料清单整体变更操作 (tiedm3120m000) 详细进程中已选中在引用指示级别进行的物料清单整体变更操作复选框，您必须在引用指示层定义物料清单整体变更 (MBC) 操作。就象对待工程物料清单 (EBOM) 上的物料一样，您可以为引用指示定义三种类型的物料清单整体变更 (MBC) 操作，即： 替换 添加 删除 替换 可以使用替换类型的物料清单整体变更 (MBC) 操作将工程物料清单 (EBOM) 上的一个物料和/或引用指示替换为另一物料和/或引用指示。 示例 1 已清除在引用指示级别进行的物料清单整体变更操作复选框。请注意，如果已清除此复选框，您就不能输入引用指示。 原有组件：Y 原有引用指示：--- 新的组件：Z 新的引用指示：--- 示例 2 已选中在引用指示级别进行的物料清单整体变更操作复选框。请注意，如果已选中此复选框，您就必须输入引用指示。 原有组件：Y 原有引用指示：RD1 新的组件：Z 新的引用指示：RD4 上述示例说的是替换，在这些示例中原有的数量等于新的数量。在这种情况下，物料清单整体变更操作 (tiedm3120m000) 详细进程中的替换类型字段为=（采纳）。但是，也可能发生其它替换类型：+（加）、/（除）、*（乘）和 -（减）。如果替换类型为 *（乘），则按如下方式处理引用指示： 示例 3 已选中在引用指示级别进行的物料清单整体变更操作复选框。 替换类型为 *（乘） 原有组件：Y 原有引用指示：RD1 新的组件：Z 新的引用指示：RD4 数量：3 添加 如果是添加的话，则会在工程物料清单 (EBOM) 上添加物料和/或引用指示。 示例 4 已选中在引用指示级别进行的物料清单整体变更操作复选框。 新的组件：Z 新的引用指示：RD4 数量：1 示例 5 已清除在引用指示级别进行的物料清单整体变更操作复选框。 新的组件：Z 新的引用指示：--- 数量：1 删除 如果是删除的话，则会从工程物料清单 (EBOM) 上删除物料和/或引用指示。永远不会指定数量。 示例 6 已选中在引用指示级别进行的物料清单整体变更操作复选框。 原有组件：Y 原有引用指示：RD3 示例 7 已清除在引用指示级别进行的物料清单整体变更操作复选框。 原有组件：Y 原有引用指示：--- 相关主题 引用指示概览 链接工程物料清单中引用指示的过程 更改工程物料清单 - 自动过程 |