| 默认生产订单数据 (tisfc0102s000) |  |
| 使用此进程来定义生产订单和生产订单组的默认值。 生产订单（或组）所属的生产订单系列决定了要使用的默认值。 相关主题 使用编号组和系列 订单分组
字段 | 说明
编号组 | 为其定义默认值的编号组。只有此编号组与车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程中的定义生产订单系列的编号组字段相同时，才可以使用这些默认值。 相关主题 使用编号组和系列
生产订单系列 | 为其定义默认值的系列。 相关主题 使用编号组和系列
先前工序的转移方法 | 此字段决定了工序重排进度计划对先前工序计划的影响。此字段中的值是生产订单 (tisfc0501m000) 详细进程中先前工序字段的默认值。 当移动下列工序结构中的工序 30 时，工序 10、20 和 60 受到“先前工序的移动方法”字段的影响。
         10
       |------+
              |   30     40     50
              |-------|------|------|
              |              |
          20  |          60  |
       |------+       |------+
通过生产订单 (tisfc0501m000) 进程或移动生产计划 (tisfc1202m000) 进程移动生产计划时，不用考虑工序移动方法。只有在生产计划 (tisfc0110m000) 详细进程的工序层进行移动时，才使用移动方法。
后续工序的转移方法 | 此字段决定了工序重排进度计划对后续工序计划的影响。此字段中的值是生产订单 (tisfc0501m000) 详细进程中后续工序字段的默认值。 当移动下列工序结构中的工序 30 时，工序 40 和 50 会受“后续工序的移动方法”字段的影响。
         10
       |------+
              |   30     40     50
              |-------|------|------|
              |              |
          20  |          60  |
       |------+       |------+
通过生产订单 (tisfc0501m000) 进程或移动生产计划 (tisfc1202m000) 进程移动生产计划时，不用考虑工序移动方法。只有在生产计划 (tisfc0110m000) 详细进程的工序层进行移动时，才使用移动方法。
计算中心 | 生产订单 (tisfc0501m000) 进程中计算中心字段的默认值。 相关主题 计算中心
计算中心 | 工作中心的名称。
估计订单成本冻结时刻 | 生产订单 (tisfc0501m000) 进程中估计订单成本冻结时刻字段的默认值。
在制品转移成本构成 | 生产订单 (tisfc0501m000) 进程中在制品转移成本构成字段的默认值。 允许值 输入的成本构成类型应为在制品转移成本。 相关主题 在制品转移
报告订单完成时打印标签 | 如果选中此复选框，则生产订单 (tisfc0101s000) 进程中的默认值会导致在使用报告已完成的订单 (tisfc0520m000) 进程完成生产订单时打印生产订单的标签。 相关主题 制造管理子系统中使用的标签
分割准备和生产的工时 | 如果选中此复选框，则分割工序的估计工时和实际工时。 可以将工序的估计工时和实际工时分割为准备时间工时和生产周期工时。这样我们在估计工时成本与实际工时成本比较 (ticst0502m000) 等进程中就可以看到估计人时与机时和实际人时与机时分别都由准备部分和生产部分组成。但是，为了保证系统性能，最好不要在反冲工时时（即在物料生产数据 (tiipd0101m000) 进程中选中反冲工时复选框时）进行分割。