| 定额时间 (tirou0131m000) |  |
| 使用此进程来记录定额表中的定额时间或定额单位。 要输入定额时间或定额单位，请双击要输入该值的记录。 相关主题 依据定额表计算生产率和生产周期 依据定额表计算
字段 | 说明
定额时间表类型 | 定额表列中值的说明。例如，宽度、长度、直径等。
X 坐标 | 定额表列中表示的变量的值（例如长度）。 您可以结合定额表的行值在定额时间 (tirou0131m000) 详细进程中记录任务的定额时间或定额单位。通过双击要为其记录定额时间或定额单位的记录，可以启动定额时间 (tirou0131m000) 详细进程。
文本 | 如果定额表的类型为工序时间，则必须在此字段中输入定额时间。 如果定额表的类型为生产率，则必须在此字段中输入定额单位。
文本 | 定额表行中表示的变量的值（例如长度）。 您可以结合定额表的列值在定额时间 (tirou0131m000) 详细进程中记录任务的定额时间或定额单位。通过双击要为其记录定额时间或定额单位的记录，可以启动定额时间 (tirou0131m000) 详细进程 。
Y 轴说明 | 定额表列中值的说明。例如，宽度、长度、直径等。
定额时间表 | 包含执行某项任务所需的时间（定额时间）、或包含特定单位时间内（定额单位）可以执行某项任务的次数的一种表。定额时间或定额单位取决于表的列（X 轴）和行（Y 轴）上显示的两组值。 示例 钻孔花费的时间取决于材料厚度以及孔直径。包含定额时间的定额表如下：
| 厚度（毫米）
直径（毫米） | 1 | 2 | 3 | 4
0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8
1.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1
1.5 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.3
在 2 毫米厚的材料上，钻一个直径为 1.0 毫米的孔的定额时间为 2.5 分钟。
定额时间换算系数 | 定额表的定额时间或定额单位必须与之相乘的系数。
定额时间表类型 | 定额表类型。
生产率时间单位 | 表示生产率的时间单位。