| 将质量管理子系统 (QM) 用于制造工序 |  |
| 工序的质量控制 如果将质量管理子系统用于车间管理模块中的工序，ERP LN 将为每道工序创建检验单。这些检验单将为所生产的部件指定测试。 您可以在以下四种方法之间进行选择，这些方法确定了车间管理模块和质量管理子系统之间在工艺流程工序方面的交互： 检验部件，但工序绝对不受检验单的影响（方法 A）。 必须先检验部件，才能报告工序完成。但无论测试结果如何，您都可以任意报告完成数量或拒收数量（方法 B）。 必须先检验部件，才能报告完成数量或拒收数量。检验结果将为已完成数量和已拒收数量提供建议（方法 C）。 必须先检验部件，才能报告完成数量或拒收数量。检验结果将确定已完成数量和已拒收数量。不能修改这些数量（方法 D）。 报告完成的结果 所选择的方法将确定以下字段在报告工序完成 (tisfc0130m000) 进程中的用法： 完成数量 已拒收数量 待检验数量 必须在完成数量 字段和已拒收数量字段中输入数据，除非选择方法 C 或 D（如上所述）。 如果在报告完成数量和拒收数量之前必须检验部件（方法 C 和 D），将发生以下情况： 完成数量 字段和已拒收数量字段冻结。 可以在待检验数量 字段中输入数据。 在处理检验单时，质量管理子系统会将检验结果添加到完成数量 字段和已拒收数量字段中。 如果应用方法 C，则在关闭检验单后仍可修改完成数量 字段和已拒收数量字段。 注意 如果选择方法 A，并且尝试在关闭检验单后更改完成数量或拒收数量，ERP LN 将询问您是否必须重新打开检验单。 如果选择方法 B、C 或 D，并且尝试在关闭检验单后修改完成数量或拒收数量，ERP LN 将生成新的检验单。 设置工序的检验方法 相关主题 集成车间管理模块 (SFC) 与质量管理子系统 冻结工序 为质量管理子系统 (QM) 定义冻结原因 |