| 刷新和冻结装配订单 (tiapl3203m000) |  |
| 使用此进程以 在 装配控制模块 中为 装配计划模块 中存在的 产品变型 更新 装配订单 。该进程可以 冻结 在冻结 时界 范围内的装配订单（可选）。 注意 只有在 装配计划参数 (tiapl0500m000) 进程中当前 公司 已定义为 主公司 ，才能启动此进程。 创建装配订单和刷新装配订单之间的区别可汇总如下：产品变型的计划下线日期不是根据装配订单时界进行评估，而是根据刷新时界进行评估。可以对装配订单进行部分更新（仅适用于某些控制段）。不会更新被冻结的装配线工位订单。更新装配线工位订单后，可以冻结那些在控制段冻结时界范围内的装配线工位订单。 只有满足下列标准，才能刷新装配订单： 产品变型 (tiapl3500m000) 进程中的 装配 状态 为 已计划 。 已清除 产品变型 (tiapl3500m000) 进程详细资料中的 待删除 复选框。 产品变型 (tiapl3500m000) 进程中的 计划下线日期 在 下线装配线 的刷新 时界 之前。在 装配线 (tiasl1530m000) 进程的详细资料中，已为每个装配线定义了刷新时界。 显示在 装配线 (tiasl1530m000) 进程中的下线装配线的 装配线结构状态 为 已更新 。 该物料具有以下特征： 物料类型为 通用物料 。 物料为 序列化物料 。 存在物料的物料订货数据。 物料订货系统为 总装进度计划物料 。 如果在当前进程中通过推进至相关进程来选择数据，则只能选择符合这些标准的装配线、产品变型和通用物料。但是，时界和计划下线日期不会影响可进行的选择。 装配订单的刷新实际上是订单的装配线工位订单的刷新。当前进程还可以冻结 LSO，这意味着不会再为这些 LSO 自动处理订单内容的更改。只能在 装配控制模块 中人工更改冻结的 LSO。如果满足下列条件，则会冻结 LSO： 选中 冻结 复选框。 在对装配订单进行排序时确定的 装配线控制段 起始日期在 LSO 的装配线控制段的冻结时界范围内。冻结时界是在 装配线控制段 (tiasl1540m000) 进程中定义的。 以前的控制段（即较接近于装配线起始位置的控制段）已被冻结。 已对 LSO 排序。已按照装配订单在 装配控制模块 中执行了排序。每一家公司都存在一个单独的装配订单。 要了解刷新流程，必须要了解 装配线工位变型 的作用。装配订单由 装配线工位订单 组成。LSO 的实际订单内容存储在 LSV 中。LSV 会存储特定的装配线工位所需的 装配件 和 工序 。LSV 可重新使用，这意味着如果其它装配订单需要相关装配线工位上相同的装配件和工序，则还可以将 LSV 用于这些装配订单。这样，LSV 会减少不必要的数据，从而提高性能。每一个 LSV 都由一个唯一的代码标识。 刷新装配订单是一个复杂的过程，因为必须合并许多数据。此过程的流程可简要叙述如下： 基于在当前进程中选择的产品变型，生成 产品变型结构 。如需此过程的详细说明，请参阅 生成产品变型结构 (tiapl3210m000) 进程的联机帮助。请注意，只有在 装配计划参数 (tiapl0500m000) 进程的详细资料中清除了 外部产品变型结构 复选框，才能生成产品变型结构。 如果选中此复选框， ERP LN 会使用当前产品变型结构。 装配订单信息是从 装配控制模块 中检索的。对于装配订单的刷新，将不考虑已冻结的装配线控制段。无法冻结未排序的 LSO。对于未冻结的装配线工位订单，必须检索装配线工位变型代码。 会按照从下线装配线的结束部分到 供应装配线 的起始部分的顺序来浏览装配线结构。浏览装配线结构时，会确定与 工程模块 相关的装配件和工序。此信息用于收集在比较和/或创建 LSV 时所需的信息。此信息从 平化 装配件和工序中获取，并根据生效日期和有效单元进行计算。会为每一个装配线工位存储所需的材料和工序。 对于每一个装配线工位，都会为其计算一个唯一的 LSV 代码，以标识该装配线所需的材料和工序。然后，会将 LSV 代码与已经由 LSO 使用的 LSV 代码进行比较。对于特殊的 LSO，如果计算的 LSV 代码与已存在的代码不同，则需要进行更新。会对装配件和/或工序做出某些修改。 装配订单会被刷新，这意味着会使用新的或其它 LSV 更新 LSO。如果需要，会创建新的 LSV 并将其发送到 装配控制模块 ，否则，会使用现有的 LSV。 如果冻结了装配线上的所有 LSO，则会选中在 产品变型装配线 (tiapl3520m000) 进程中显示的 冻结 复选框。如果冻结了产品变型的所有装配订单，则会将 产品变型 (tiapl3500m000) 进程中的 装配 状态 设置为 已冻结 。 刷新和/或冻结装配订单之后，会创建一个完成报告。 单击“设置作业”，可将当前进程添加到作业中，然后以批量模式运行该进程。 相关主题 装配计划概览 装配订单
字段 | 说明
下线装配线 | 产品变型的 下线装配线 。 显示在 装配线 (tiasl1530m000) 进程中的下线装配线的 装配线结构状态 必须为 已更新 。如果通过从此字段推进至相关进程来选择装配线，则只能选择 装配线结构状态 为 已更新 的装配线。
下线装配线 | 产品变型的 下线装配线 。 显示在 装配线 (tiasl1530m000) 进程中的下线装配线的 装配线结构状态 必须为 已更新 。如果通过从此字段推进至相关进程来选择装配线，则只能选择 装配线结构状态 为 已更新 的装配线。
产品变型 | 其装配订单已被刷新和/或冻结的 产品变型 。 以下条件适用于该产品变型： 显示在 产品变型 (tiapl3500m000) 进程中的 装配 状态 为 已计划 。 已清除显示在 产品变型 (tiapl3500m000) 进程的详细资料中的 待删除 复选框。 显示在 产品变型 (tiapl3500m000) 进程中的产品变型的 计划下线日期 早于下线装配线的刷新时界。已在 装配线 (tiasl1530m000) 进程的详细资料中为每个装配线定义了刷新时界。 如果通过从此字段推进至相关进程来选择产品变型，则会自动满足前两个条件。
产品变型 | 其装配订单已被刷新和/或冻结的 产品变型 。 以下条件适用于该产品变型： 显示在 产品变型 (tiapl3500m000) 进程中的 装配 状态 为 已计划 。 已清除显示在 产品变型 (tiapl3500m000) 进程的详细资料中的 待删除 复选框。 显示在 产品变型 (tiapl3500m000) 进程中的产品变型的 计划下线日期 早于下线装配线的刷新时界。已在 装配线 (tiasl1530m000) 进程的详细资料中为每个装配线定义了刷新时界。 如果通过从此字段推进至相关进程来选择产品变型，则会自动满足前两个条件。
供货方物料 | 生成其结构的 通用物料 。通常，此物料为主物料（顶层物料）。 会考虑与此物料或此物料的任何通用子物料相关的所有工程模块。
至物料 | 生成其结构的 通用物料 。通常，此物料为主物料（顶层物料）。 会考虑与此物料或此物料的任何通用子物料相关的所有工程模块。
冻结 | 如果选中此复选框， 则会冻结组成该装配订单的 装配线工位订单 ，这意味着不会再为此 LSO 自动处理订单内容的更改。 如果满足下列条件，则会冻结 LSO： 在对装配订单进行排序时确定的装配线控制段起始日期在 LSO 的装配线控制段的冻结时界范围内。冻结时界是在 装配线控制段 (tiasl1540m000) 进程中定义的。 以前的控制段（即较接近于装配线起始位置的控制段）已被冻结。 已对 LSO 排序。已按照装配订单在 装配控制模块 中执行了排序。已为每一家公司创建了一个装配订单。 注意 根据需要，可在冻结 LSO 之前，对 LSO 进行最后一次更新。 只能在 装配控制模块 中人工更改冻结的 LSO。在这种情况下，会创建特定于订单的 装配线工位变型 ，以防止这些更改还会影响到使用同一个 LSV 的其它 LSO。
命令 | 说明
显示信息 | 如果适用，单击此按钮可显示错误消息。