| 装配线工位上的装配订单 (tiasl6510m000) |  |
| 使用此进程以查看装配线工位的计划装配订单。为装配线工位计划的订单将按顺序显示。 有关可通过特定菜单获取的命令的简短说明，请进一步参阅该帮助主题中的“命令”帮助。 使用“文件”菜单中的“打印”按钮或“打印”行可以打印： 产品与流程工程内容的比较。 工作说明。 信息。 注意 要将订单报告为已完成，可以在使用条形码报告装配线工位订单的完成 (tiasc2211m000) 进程中扫描订单的条形码。 无法撤消其装配订单已经结算的装配线工位订单的完成。 相关主题 装配控制模块概览 装配订单 装配订单成本计算 建立装配件分配 (tiasc7240m000)
字段 | 说明
装配线工位 | 显示其装配订单的装配线工位。
特定于订单 | 如果选中此复选框，则使装配线工位变型 (LSV) 特定于订单。如果使装配线工位变型特定于订单，它将仅用于其特定的装配订单。只有使装配线工位变型特定于订单时，才能更改装配线工位变型。
计划起始时间 | 根据原始计划，订单处理的计划起始时间。
装配 订单 | 在装配线工位上已完成工作的装配订单。
计划终止时间 | 根据原始计划，订单处理的计划终止时间。
实际起始时间 | 根据最新计划，订单处理的计划起始时间。
实际终止时间 | 根据最新计划，订单处理的计划终止时间。
装配线工位 订单状态 | 装配线工位订单（即装配线工位的装配订单）的状态。 可能具有下列状态： 已计划 已冻结 准备启动 已完成 已结算
装配线工位 变型 | 拥有多个装配订单的特定装配线工位上使用的相同工序和材料。这样，相同工序和材料只存储一次，而不是为每个装配订单分别存储。使用装配线工位变型时，减少了需要存储的数据，从而可提高系统性能。 示例 您要生产具有不同特性的汽车，其中包括两类车轮：宽式和窄式。在组装车轮的车轮装配线工位中，所有具有宽式车轮的汽车代表一种装配线工位变型，具有窄式车轮的汽车代表另一种装配线工位变型；此时不会考虑任何其它规格，因为其它规格对车轮装配线工位来说无关紧要。
命令 | 说明
显示所有订单 | 单击可显示此装配线的所有装配订单。
仅显示未完成订单 | 单击可仅显示未报告为已完成的订单。
要求启动装配线控制段... | 使用该命令可指示必须启动其它装配线（如供应线）上的相关订单。您可采用这种方式实现主生产线与供应线的同步，以使在供应线上装配的产品能够在恰当的时间和位置到达主生产线。如果要求启动订单，装配线控制段上的装配订单顺序 (tiasl4500m000) 进程中的要求启动 复选框将被选中。
完成装配线工位订单 | 单击可将装配线工位订单报告为已完成。
撤消完成装配线工位订单 | 如果已将装配线工位订单报告为已完成，单击此处可撤消该操作。 不能对其装配订单已经结算的装配线工位订单执行此操作。
申请车间仓库的装配件... | 单击可启动补充车间仓库 (tiasc8210m000) 进程，该进程可生成或更新信息以便向车间仓库供应装配件。该信息可以是订单控制的批信息或订单控制的 SILS 信息。如果从内部仓库供应装配件，则由仓储管理子系统处理这些信息。如果从外部供应商供应装配件，则使用装运计划，并由订单管理子系统处理这些信息。
传送装配件供应信息 | 此命令可用于通过传送供应装配件转移信息 (tiasc8220m000) 进程将供应信息从装配控制模块转移至仓储管理子系统/采购控制模块。
产生在制品转移 | 单击可启动生成在制品转移 (tiasc7200m000) 进程，该进程为在制品转移生成仓库转移订单。
在制品转移（发出） | 单击可启动执行在制品发料 (tiasc7201m000) 进程，该进程将在制品从装配线发放至装配线所属的装配线工位。
在制品转移（接收） | 单击可启动执行在制品收货 (tiasc7202m000) 进程。在供应装配线上接收在制品。
供应装配件转移（批） | 单击可启动装配线工位上的供应装配件转移（批） (tiasc8510m000) 进程，该进程显示为供应车间仓库而生成的订单控制的批信息。
供应装配件转移 (SILS) | 单击可启动装配线工位上的供应装配件转移 (SILS) (tiasc8520m000) 进程，该进程显示为供应车间仓库而生成的基于装配线排序的订单控制供应系统信息。
装配订单 | 显示选定的装配订单。
工序 | 单击可为装配线工位变型 - 装配件启动装配线工位变型 - 工序 (tiasc2122m000) 进程，该进程显示必须为选定装配线工位订单执行的工序。工序包含在装配线工位变型中。
打印产品与流程工程内容间的差异 | 启动打印产品与流程工程内容间的差异 (tiasc2421m000) 进程。
群装配线工位订单 | 显示适用于选定装配线工位订单的群装配线工位订单。
打印工作说明 | 启动打印工作说明 (tiasc5450m000) 进程可打印一组装配线工位和日期的工作说明。
生成装配件编号 | 为装配件生成序列号。这将依据在公用数据管理子系统中定义的掩码来完成。
打印装配信息 | 启动打印装配信息 (tiasc0401m000) 进程，该进程打印在所运行进程的执行过程中记录的信息。
装配件 | 单击可启动装配线工位变型 - 装配件 (tiasc2121m000) 进程，该进程显示在该装配线工位订单中使用的装配件。装配件包含在装配线工位变型中。
显示信息 | 如果在该进程的执行过程中记录了信息，单击可启动装配信息 (tiasc0501m000) 进程。
使装配线工位变型特定于订单 | 使装配线工位变型特定于装配线工位订单。您现在可以添加并更改链接至该装配线工位订单的装配件。如果使装配线工位变型特定于订单，则会为装配线工位订单生成新的装配线工位变型。
生成装配件供应信息（时界）... | 启动生成时间跨度驱动的 SILS 供应信息 (tiasc8212m000) 进程，该进程依据时界为装配线工位订单生成或更新 SILS 供应信息。