| 产品变型结构 (tipcf5511m000) |  |
| 使用此进程来配置产品变型。 相关主题 产品配置 (PCF) 过程
字段 | 说明
产品变型 | 唯一标识产品变型的代码。
选项集 | 使用通用产品结构中通用物料的产品特性和选项来识别的一个集合。
通用物料 | 物料清单 (BOM) 层中的通用物料。
层 | 制造产品时，组件被装配成子装配件，子装配件又被装配成成品。在物料清单中描述了在每个阶段要装配在一起的组件。物料清单中的每一层代表一个阶段。 列出的车轮组件是物料清单中的一个层。列出的自行车子装配件是物料清单的最高层，通常该层称为 0 层。 示例 自行车有一个车架和两个车轮。车架由三根管子组成。每个车轮都由一个轮圈、一个轮毂和 35 根辐条组成。
通用物料 | 通用物料清单 (BOM) 中组件的物料代码。
位置 | 在通用物料清单 (BOM) 中可以准确地识别通用物料清单的组件位置编号。此编号可以和生产物料清单中的位置编号进行比较。但在通用物料清单中，可以为每个位置编号定义多个产品变型。 默认情况下，Infor ERP 会显示最后一个使用的位置编号加 10；也就是说，按 10，20，30... 的顺序显示。对位置的编号不受限制。您必须采用这些默认值，以确保可以使用中间编号来插入组件。综上所述，如果必须将某个组件插入到组件 10 与组件 20 之间，则可以为该组件输入位置编号 15。
顺序 | 序号指明每个位置编号可以存在多个版本的组件。 对于产品变型，请输入通用物料清单位置编号以内的序号。此序号也可以为空。