| 复制定制产品结构至标准结构 (tipcs2232m000) |  |
| 将 定制物料 的产品结构复制到 标准物料 。 复制过程如下： 对于必须复制到标准物料的每个 定制物料 ， ERP LN 将检查定制物料的物料代码是否已经显示为 标准物料 的物料代码。如果该代码未显示，则必须为要生成的标准物料输入新的物料代码。 定制物料数据将被复制到标准物料。如果需要，还将生成标准物料的替代单元、替代供应商数据以及仓库数据。 除复制定制物料数据外，还会将定制生产物料的定制物料清单 (BOM) 和定制工序复制到标准物料的生产物料清单 (BOM) 和工序。 相关主题 将工程物料复制到物料
字段 | 说明
定制物料 | 按特定项目的客户规格生产的物料。定制物料会有定制的物料清单和/或定制的工艺流程，通常不能用作标准物料。但是，定制物料可以源自标准物料或通用物料。 注意 标准物料以 物料代码 表示。 分段物料包含项目代码段和物料基本段（定制物料的物料代码）。在 物料代码分段 (tcibd0500m000) 进程中定义物料可以包含的段。
仅复制对有效单元有效的组件 | 销售订单行或销售报价行上的参考编号，用于为单元有效物料的偏差建模。
标准物料 | 正常情况下可用的采购物料、材料、子装配件或成品。 未按特定项目的客户规格制造的所有物料，都会定义为标准物料。相反术语是定制物料。 标准物料可以应用下列订货策略： 不具名物料 按单生产 注意 标准物料以 物料代码 表示。 分段物料包含项目代码段和物料基本段（定制物料的物料代码）。在 物料代码分段 (tcibd0500m000) 进程中定义物料可以包含的段。
目标工艺流程代码 | 输入要将定制产品结构复制到其中的标准工艺流程的代码。
产品结构的复制方法 | 在此字段中可以选择复制整个产品结构或只复制产品结构的第一层，否则使复制流程处于交互式状态。
参考日期 | 此字段中的日期决定了只复制指定日期生效的那部分 项目结构 。
复制工程物料关系 | 如果选中此复选框， 则还将复制 工程物料关系 。
复制所有组件和所有有效组件列表 | 则会将 如果选中此复选框， 单元有效性 从定制产品结构复制到标准结构中。可以填写要复制单元有效性的单元。复制满足日期有效性条件的工艺流程和工艺流程工序的 例外 。
替代材料 | 如果选中此复选框， 则还会复制 BOM 组件的 替代材料 。 如果清除此复选框， 则复制过程将忽略替代材料。 相关主题 用尽材料、替代材料以及定制物料
用尽材料 | 如果选中此复选框， 则还会复制 BOM 组件的 用尽材料 。 如果清除此复选框， 则复制过程将忽略用尽材料。 相关主题 用尽材料、替代材料以及定制物料
为现有标准组件创建新物料码 | 如果选中此复选框， ERP LN 将为现有标准组件生成新的物料代码。
命令 | 说明
复制 | 复制选定的范围。