| 工序（步骤） - 操作说明 (tirou1112m000) |  |
| 使用此进程来将一个或多个操作说明直接链接到微工艺流程的工序或工序步骤。 注意 可以在工序操作说明 (tirou0106m000) 进程中定义操作说明。 将操作说明链接到工序 如果操作说明所在的顺序不重要，则可以将操作说明直接链接到工序。要将操作说明链接到工序，请在工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程中选择一条记录，然后单击特定菜单上的“操作说明”。此时，会启动工序（步骤） - 操作说明 (tirou1112m000) 进程，您可以在此进程中将一个或多个操作说明链接到工序。这些操作说明会直接出现在生产订单文档上的工序编号之下。 将操作说明链接到工序步骤 要将若干操作说明添加到指定订单的特定工序，就必须将每个操作说明链接到工序步骤。当您在工序步骤 (tirou1105m000) 进程中定义了工序的一些工序步骤后，就可以将一个或多个操作说明链接到每个工序步骤。要将操作说明链接到工序步骤，请在工序步骤 (tirou1105m000) 进程中针对正确的物料/工艺流程/工序组合选择工序步骤，然后单击特定菜单上的“操作说明”以启动工序（步骤） - 操作说明 (tirou1112m000) 进程，您可以在此进程中将一个或多个操作说明链接到工序步骤。 相关主题 微工艺流程
字段 | 说明
物料 | 制造管理子系统的任何模块中出现的物料。该物料可以是用于通用/生产物料清单或通用/生产工艺流程中的采购物料、制造物料或通用物料。
工艺流程 | 制造物料需要执行工序的顺序。 对于每道工序，需要指定任务、机器和工作中心，以及关于准备时间和生产周期的信息。
工序 | 工艺流程中连续执行，以生产某种物料的系列步骤之一。 在执行工艺流程工序期间，可以收集下列数据： 任务。例如，锯料。 用来执行任务的机器（可选）。例如，切割机。 执行任务的地点（工作中心）。例如，木制品工作中心。 执行任务所需的员工人数 此数据用于计算订单提前期，以便计划生产订单以及计算成本价。
/ | 工序的序号。此编号以生效/过期日期为基础，用它可以区别不同的工序。 工序的生效日期和过期日期用于： 企业计划子系统。 成本价计算模块。 车间管理模块。
工序步骤 | 连接到工艺流程工序的子工序。 工序步骤可以包含诸如操作说明、流程信息和工具信息等信息。
工序操作说明 | 文档标识，指的是包含特定说明的文档。这些说明文档可以显示在计算机屏幕上或打印的纸张上。
工艺流程基本物料数量 | 工艺流程的基本制造物料数量。使用工艺流程基本物料数量，可以在物料的工艺流程内纳入很短的工序时间。 示例
工艺流程基本物料数量 | 100
生产周期 | 60 分钟
在 60 分钟的时间范围内，生产 100 件物料。因此，生产一件物料的工序时间是 0.6 分钟。
工艺流程基本物料数量 | 记录物料库存所用的测量单位，如件、千克、打或米。 库存单位还用作测量转换的基本单位，特别用于涉及采购订单或销售订单上订单单位和价格单位的转换。这些转换总是使用库存单位作为基本单位。因此，库存单位适用于所有物料类型，也适用于不能保存在库存中的物料类型。