| 段计划 (tiapl4500m000) |  |
| 使用此进程以 计算并显示 段计划 。 段计划是一些计划，用于指示何时必须将在特定 装配线控制段 中执行操作所需的 装配件 交付至车间仓库。会为装配线上的每一个控制段定义下线期段的范围。并针对每一个期段，计划需要装配件的日期。因此，其要求的下线日期在其中一个期段范围内的每一个 产品变型 ，在该下线日期的相应控制段都将需要它的装配件。 这些计划的优点就是，如果仅已知道产品变型所要求的下线日期和装配件的控制段，也可以直接从该计划中确定装配件需求。将它和以下过程（在未使用任何段计划的情况下必须使用的过程）进行比较： 确定需要装配件的控制段。 偏置该装配线控制段：计算控制段开始与 下线装配线 结束之间的时间。 计算需要装配件的日期。 确定此日期所在的计划期段。 确定装配件的交货日期，该日期为计划期段的起始日期。 段计划用于粗略计划装配件需求，尤其是在更远的将来，也就是在分配 时界 之后、但在需求时界之前的期段。但是，计划包含需求时界内的整个期段，包括分配时界。 注意 为了防止出现无法为产品变型（其要求的下线日期早于控制段第一个期段）计划日期的情况，控制段第一个期段的 计划下线起始日期 字段为空。因此，该期段的计划日期适用于 计划下线结束日期 之前的所有日期。 必须符合以下条件，才能读取当前进程中的字段： 计划下线结束日期 和 计划下线起始日期 显示了为 装配线控制段 字段中出现的控制段定义的期段。 其要求的下线日期在此期段范围内的产品变型，需要 计划日期 的相关控制段的该产品变型的装配件。 这些控制段出现在显示的 装配线 上。如果这些装配线的代码不同，则此装配线为所显示的 下线装配线 的入料装配线。如果代码相同，则 装配线 为 下线装配线 自身。 重要事项！ 计算装配件需求 (tiapl2221m000) 进程必须使用最新的计划。因此，如果检测到会影响段计划的某个更改时，此进程会自动更新这些控制段。但是，并不能自动检测所有的更改。在某些情况下，必须人工更新计划，更新方法可以是使用当前进程的 特定 菜单上的 更新 命令，也可以是选中 计算装配件需求 (tiapl2221m000) 进程中的 更新段计划 复选框。 在以下情况下，必须人工更新计划： 已更改装配线结构。 已更改当前方案的计划期段定义，但未更改参考日期。 相关主题 装配计划概览 段计划
字段 | 说明
下线装配线 | 实现最终产品的 下线装配线 的代码。 下线装配线用于偏置装配线控制段，这意味着会计算装配线控制段开始和下线装配线结束之间的时间。
装配线 | 已基于在此进程中显示的段计划计算了其装配件需求的 装配线 。 显示在 装配线控制段 字段中的装配线控制段为此装配线的控制段。 如果此装配线的代码与 下线装配线 字段中显示的代码不同，则该装配线为供应线。
装配线控制段 | 已基于在此进程中显示的段计划计算了其装配件需求的 装配线控制段 。 该控制段为在 装配线 字段中显示的装配线的控制段。
计划下线起始日期 | 显示的装配线控制段日期范围的起始日期。 其要求的下线日期在此范围内的产品变型，在 计划日期 字段中出现的日期，需要所显示装配线控制段的该产品变型的装配件。 注意 控制段的第一个期段没有起始日期。这种情况下，当前字段为空。因此，报告的 计划日期 适用于 计划下线结束日期 内的所有装配件需求。
计划下线结束日期 | 显示的装配线控制段日期范围的终止日期。 其要求的下线日期在此范围内的产品变型，在 计划日期 字段中出现的日期，需要所显示装配线控制段的该产品变型的装配件。
计划日期 | 需要所显示装配线控制段的装配件的日期（如果产品变型的要求下线日期在 计划下线结束日期 和 计划下线起始日期 之间）。
命令 | 说明
更新 | 更新段计划。 由于 计算装配件需求 (tiapl2221m000) 进程必须使用最新的计划，因此，如果检测到会影响段计划的某个更改时，该进程会自动更新控制段。但是，并不能自动检测所有的更改。在某些情况下，必须人工更新计划，更新方法是可以使用此 更新 命令，也可以选中 计算装配件需求 (tiapl2221m000) 进程中的 更新段计划 复选框。 在以下情况下，必须人工更新计划： 已更改装配线结构。 已更改当前方案的计划期段定义，但未更改参考日期。