| 车间管理参数 (tisfc0100s000) |  |
| 使用此进程以维护车间管理模块的参数。 如需更多信息，请参阅字段帮助。 相关主题 生产订单的功能概览 使用编号组和系列 采购物料的生产订单 投入/产出控制 共享工作中心 订单分组 排队时间压缩 按订单日期确定
字段 | 说明
通用数据
生效日期 | 参数的更改日期和时间。参数有效期截至更新的参数设置的生效日期。当前参数集无生效日期。
说明 | 参数集的说明。默认的说明是上一个参数集的说明。为避免混淆，您必须删除默认说明，再添加新文本。
活动工程修订 | 如果选中此复选框，则可以使用物料的修订号。 注意 还必须在已实施的软件组件 (tccom0100s000) 进程中选中工程修订号 (TI) 复选框。 相关主题 工程数据管理模块摘要
组合仓单最终产品 | 如果报告最终产品数量已完成，可立即（或以后）选择在仓库中接收最终产品。通常，对于仓库中接收的每个数量，会生成一个生产仓单行。如果以后在仓库中接收最终产品，可使用此复选框来组合仓单行，以限制数据库增长。 如果选中此复选框，且没有立即在仓库中接收已完成数量，已完成最终产品数量的多个生产仓单行就组合为一个生产仓单行。这样，收货事务处理和差异事务处理的数量就会降低。 如果清除此复选框，且没有立即在仓库中接收已完成数量，则会为每一完成数量创建一个生产仓单行。 注意 如果立即在仓库中接收了已完成数量，则此复选框没有作用。 性能方面 此字段的设置可能影响系统性能和数据库扩展。 如需更多信息，请参见 组合生产仓单行。
复制工艺流程文本至生产订单 |
编号组
生成订单组编号的编号组 | 用于定义订单组编号的系列的编号组。创建生产订单组 (tisfc3250m000) 进程中定义了订单组。 允许值 编号组 (tcmcs0151m000) 进程中定义了编号组。您不能选择已经在使用的编号组。编号组的类型必须为“生产”。 相关主题 订单分组 使用编号组和系列
用于订单分组的生产订单系列 | 用于生成创建生产订单组 (tisfc3250m000) 进程中订单组编号的默认系列。
定义生产订单系列的编号组 | 用于定义生产订单编号的系列的编号组。 允许值 必须在编号组 (tcmcs0151m000) 进程中定义编号组。 相关主题 使用编号组和系列
用于生产订单的生产订单系列 | 用于在车间管理模块中人工插入生产订单时生成生产订单编号的默认生产订单系列。
企业计划的默认生产订单系列 | 企业计划子系统在将订单传送至 ERP LN 的执行级别时使用的默认生产订单系列。
仓库管理的默认生产订单系列 | 在车间管理模块中用于为生产订单建议 (whina3100m000) 进程中的生产订单建议生成生产订单的生产订单系列。 相关主题 处理生产订单建议和采购订单建议
能力概览
日利用率更新方式 | 选择重建日利用率（即重新计算为工作中心、机器等计划的每日能力大小）时要使用的方式。 允许值 可能值
周利用率更新方式 | 选择重建周利用率（即重新计算为工作中心、机器等计划的每周能力大小）时要使用的方式。 允许值 可能值
投入/产出控制更新方式 | 投入/产出控制的方式。 允许值 可能值
待生成投入/产出数据的期数 | 为其计算工作中心能力和投入/产出值的期段。根据投入/产出控制更新方式字段中值的不同，期段以天数或周数表示。 注意 如果在投入/产出控制更新方式字段中选择了未实施，则无法在此字段中输入值。 相关主题 投入/产出控制
包括部分完成的工序（默认） | 如果选中此复选框， ERP LN 还会在计算投入/产出值时考虑已报告仅部分完成的工艺流程工序。 如果清除此复选框， ERP LN 则只会在计算投入/产出值时考虑已报告全部完成的工艺流程工序。 如果将工作中心用于具有超长提前期的订单，则可以选中包括部分完成的工序（默认）复选框。 在生成工作中心投入/产出控制 (tisfc3210m000) 进程和生成机器投入/产出控制数据 (tisfc3220m000) 进程中，包括部分完成的工序（默认）复选框的设置用作包括部分完成的工序（默认）复选框的默认值。 相关主题 投入/产出控制
计划
自动更新生产订单起始日期 | 如果选中此复选框，则在修改工序的起始或结束日期时，将自动更新生产订单起始日期。生产订单的生产起始日期将等于第一道工序的排队时间的起始日期和时间。 此参数仅适用于生产起始日期字段。
重复压缩排队时间的最大次数 | 在生产能够在修改后的生产订单日期内完成之前，ERP LN 重复排队时间压缩过程的次数。 只有在自动压缩排队时间 (tisfc1103s000) 进程中为排队时间压缩选择了最适宜方式时，此参数才适用。 相关主题 排队时间压缩
工序编号
用于工序重新编号的初始值 | 为添加至主物料工艺流程的第一个虚拟工艺流程工序分配的工序编号。 默认值 默认值为 100。 相关主题 虚拟物料工序重新编号
用于工序重新编号的间距 | 将虚拟工艺流程工序添加至主物料工艺流程时，按该数字增加每一后续工序的编号。 默认值 默认值为 10。 相关主题 虚拟物料工序重新编号
生产订单预期入库日期依据
-如果最后工序的结束日期晚于 订单要求的交货日期 | 此字段的值确定当生产订单需要按时交货时，生产订单所依据的计划库存事务处理的日期。 注意 如果生产订单的最后一道工序的最早结束日期发生在生产订单的交货日期之前，则订单预期为按时完成。 允许值 可能值
-如果最后工序的结束日期晚于 订单要求的交货日期 | 此字段的值确定当生产订单需要推迟交货时，生产订单所依据的计划库存事务处理的日期。 注意 如果生产订单的最后一道工序的最早结束日期发生在生产订单的交货日期之后，则订单预期为推迟完成。 允许值 可能值
报告完成
先前工序的报告方法 | 此参数确定，如果将某一工序的数量报告为已完成而先前工序尚未报告为已完成，将发生何种情况。 在以下进程中将订单报告为完成： 报告已完成的订单 (tisfc0520m000) 统一报告已完成的订单 (tisfc0206m000) 允许值 可能值 相关主题 报告完成 报告完成数量和拒收数量
允许更正先前工序 | 如果选中此复选框，则报告订单完成 (tisfc0120s000) 进程中的未完成全部工序命令和减少数量工序命令将变为可用。 相关主题 如果将工序状态从“已完成”重置为“活动” 要统一减少工序的完成数量
剩余生产时间计算方式 | 此参数确定在生产已经开始的情况下，如何计算剩余生产时间。 如果生产订单工序为固定期间工序，则剩余生产时间将始终根据耗用时间进行计算，因为在这种情况下，工序提前期不是使用工序数量来计算的。 允许值 可能值
使用拒收物料的原因代码 | 指定在报告工序完成时，如果拒收物料，是否必须输入原因代码及何时输入。 允许值 从未 您无法输入拒收物料的原因代码。 选项 您可以输入拒收物料的原因代码。 必须符合存储条件 如果拒收数量与依据计划的废品率和产出率而预期的拒收数量之间存在偏差，则必须在将工序状态设置为已完成之前输入原因。 默认值 默认值为从未。 相关主题 报告完成数量和拒收数量 生产订单拒收
标签打印布局 | 如果打印已完成的生产订单的标签，则在此字段输入的标签布局将确定标签的格式。 若要为生产订单打印标签，如果报告生产订单完成，则必须在报告已完成的订单 (tisfc0520m000) 详细进程中选中报告订单完成时打印标签复选框。对于重复制造，则必须选中报告生产计划中已完成的生产订单 (tirpt1502m000) 进程中的报告订单完成时打印标签复选框或报告生产计划中的生产订单已完成 (tirpt1201m000) 进程中的报告订单完成时打印标签复选框。 相关主题 制造管理子系统中使用的标签
打印标签的设备 | 打印已完成的生产订单标签的打印机。 相关主题 制造管理子系统中使用的标签
物料/工时
组件排序方法 | 此字段的值确定在估计材料 (ticst0101m000) 进程中如何对物料清单 (BOM) 的材料估计中所包含的组件进行排序。 注意 如果使用虚拟物料，此排序尤其重要。 允许值 可能值 相关主题 估计材料行的顺序
使用车间仓库 | 如果选中此复选框，则从工作中心的车间仓库发放生产订单的材料。 如果清除此复选框，则直接从物料清单中所定义的仓库发放材料。 相关主题 使用车间仓库 将 SFC 与仓储管理子系统集成
人工发料 | 如果选中此复选框，则必须通过人工操作发放材料。如果选中此复选框，将对发料的计时有更多控制权。 注意 此参数的值不影响由反冲发放的材料或作为车间存货保存的材料。 相关主题 指定待发放的材料 发料概览
如果无工序，则自计算中心的车间仓库发料 | 计算中心。 如果由于生产订单不存在工序而导致材料未链接至工序，则必须确定发放材料的仓库。 在物料清单中指定的仓库 与生产订单的计算中心相关的车间仓库。 如果选中此复选框，则从与生产订单的计算中心相关的车间仓库发料。如果找不到车间仓库，则采用物料清单仓库。 如果清除此复选框，则从估计材料成本与实际材料成本比较 (ticst0501m000) 进程中指定的仓库发料。它的默认仓库通常是在物料清单中维护的仓库。 相关主题 将材料链接至工序 使用车间仓库
为仓储转移订单创建延交订单 | 如果选中此复选框，且无足够库存来执行转移订单，无法将材料转移到车间仓库，则 ERP LN 会在稍后创建延交订单来转移这些材料。如果清除此复选框，且无足够库存来执行转移订单，无法将材料转移到车间仓库，则当该材料可用时，您必须人工启动剩余材料数量的转移。 此复选框的设置是出库单行 (whinh2120m000) 进程中创建延交订单复选框的默认设置，用于订单来源为车间管理生产订单的转移订单的出库订单行。 注意 此复选框的设置与发料到车间无关，仅与转移到车间仓库有关。对于订单来源为车间管理生产订单且事务处理类型为发料的仓库单，不管此参数的设置如何，在材料短缺的情况下，ERP LN 总是创建一个延交订单。 相关主题 使用车间仓库
分配物料移至车间仓库的时间 | 如果使用车间仓库，当前参数将确定将材料移至车间仓库的时间。 在生产订单生成过程中，将从仓库分配材料： 如果选中使用车间仓库复选框，则此处为车间仓库，并且适用当前参数。 如果清除使用车间仓库复选框，则当前参数不适用。材料从在估计材料 (ticst0101m000) 进程中指定的仓库分配。它的默认仓库通常是在物料清单中维护的仓库。 所分配的材料是在物料清单中指定的组件。 允许值 可能值
分配和发料数量更新方式 | 报告工序已完成时，ERP LN 有时会更改先前工序和后续工序的计划投入数量。 在这种情况下，此参数将确定链接至这些先前工序或后续工序的材料实际数量会发生什么样的变化。 这指的是： 材料分配。 已发放的材料。 注意 已发放的材料数量将显示在估计材料成本与实际材料成本比较 (ticst0501m000) 进程的实际数量字段中。 此参数仅影响与数量相关的材料。 此参数不会影响仓库中具有实际数量或数量待定的材料。 此参数不会影响成本物料。 允许值 可能值 相关主题 报告工序完成
自动选择替代项 | 此字段可以确定在何种情况下 ERP LN 应检查用尽材料和替代材料。 允许值 生成中 ERP LN 在生成生产订单时检查替代材料。 下达中 ERP LN 在下达生产订单时检查替代材料。 不存在自动替换 ERP LN 不会自动检查替代材料。可以人工启动对替代材料的检查。 注意 仅当在已实施的软件组件 (tccom0100s000) 进程中选中用尽功能和使用替代材料复选框时，此功能才可用。 相关主题 BOM 中的替代材料 搜索替代材料 用尽过期物料的剩余存货
检查处于下达状态的材料短缺 | 如果选中此复选框，则下达生产订单 (tisfc0204m000) 进程会提供仅下达不存在材料短缺的生产订单的选项。 相关主题 材料短缺检查 下达生产订单
估计工时更新方式 | 修改计划后更新估计工时的方式。 允许值 可能值
分割准备时间和生产时间 | 如果选中此复选框，则会分割工序的估计工时和实际工时。 可以将工序的估计工时和实际工时分割为准备时间工时和生产周期工时。这样我们在估计工时成本与实际工时成本比较 (ticst0502m000) 等进程中就可以看到估计人时与机时和实际人时与机时分别都由准备部分和生产部分组成。 在生产订单 (tisfc0501m000) 详细进程和默认生产订单数据 (tisfc0102m000) 进程中引入了分割准备时间和生产时间复选框，用于确定是否必须分割工时。 注意 如果选中此复选框，则可能会在反冲工时时对系统性能产生负面影响。如果选中了物料生产数据 (tiipd0101m000) 进程中的反冲工时复选框，则会反冲工时。
反冲方法 | 此字段的值确定执行反冲时用户交互的程度。 允许值 可能值 性能方面 此字段的设置可能影响系统性能和数据库扩展。 如需更多信息，请参见 反冲方法。
无仓单反冲 |
计时工作类型 | 当工时通过反冲核算时，ERP LN 在非装配线工作中心中使用的计时工作类型。
用于打印反冲工时的设备 | 用于打印反冲工时的输出设备。 允许值 该设备必须已在设备数据 (ttaad3500m000) 进程中进行了定义。 相关主题 反冲
- | 用于打印反冲工时的输出设备的名称。 允许值 该设备必须已在设备数据 (ttaad3500m000) 进程中进行了定义。 相关主题 反冲
用于打印反冲材料的设备 | 用于打印反冲材料的输出设备。ERP LN 还使用此设备打印短缺材料清单。 允许值 该设备必须已在设备数据 (ttaad3500m000) 进程中进行了定义。 相关主题 反冲
- | 用于打印反冲材料的输出设备的名称。 允许值 该设备必须已在设备数据 (ttaad3500m000) 进程中进行了定义。 ERP LN 还使用此设备打印短缺材料清单。 相关主题 反冲
文档
必须打印生产订单文档 | 如果选中此复选框，则只有打印订单单据后才能下达生产订单。 注意 此参数不适用于重复物料或最终装配进度计划物料的生产订单。 性能方面 此字段的设置可能影响系统性能和数据库扩展。 如需更多信息，请参见 单据打印。 相关主题 使用订单文档
订单工作内容单 | 如果选中此复选框，将打印工作内容单。 此复选框指明打印生产订单文档 (tisfc0408m000) 进程中对应复选框的默认值。 相关主题 使用订单文档
工艺流程卡 | 如果选中此复选框，将打印工艺流程卡。 此复选框指明打印生产订单文档 (tisfc0408m000) 进程中对应复选框的默认值。 相关主题 使用订单文档
工序卡 | 如果选中此复选框，将打印工序卡。 此复选框指明打印生产订单文档 (tisfc0408m000) 进程中对应复选框的默认值。 相关主题 使用订单文档
物料表 | 如果选中此复选框，将打印物料表。 此复选框指明打印生产订单文档 (tisfc0408m000) 进程中对应复选框的默认值。 相关主题 使用订单文档 从仓库领取反冲材料
发料单 | 如果选中此复选框，将打印发料单。 此复选框指明打印生产订单文档 (tisfc0408m000) 进程中对应复选框的默认值。 相关主题 使用订单文档 从仓库领取反冲材料
分包单据 | 如果选中此复选框，将打印分包单。 此复选框指明打印生产订单文档 (tisfc0408m000) 进程中对应复选框的默认值。 相关主题 使用订单文档
核对清单 | 如果选中此复选框，将打印核对清单。 此复选框指明打印生产订单文档 (tisfc0408m000) 进程中对应复选框的默认值。 相关主题 使用订单文档
锯料清单 | 如果选中此复选框，将打印锯料清单。 此复选框指明打印生产订单文档 (tisfc0408m000) 进程中对应复选框的默认值。 相关主题 使用订单文档
集中锯料清单 | 如果选中此复选框，将打印集中锯料清单。 此复选框指明打印生产订单文档 (tisfc0408m000) 进程中对应复选框的默认值。 相关主题 使用订单文档
下料清单 | 如果选中此复选框，将打印下料清单。 此复选框指明打印生产订单文档 (tisfc0408m000) 进程中对应复选框的默认值。 相关主题 使用订单文档
集中下料清单 | 如果选中此复选框，将打印集中下料清单。 此复选框指明打印生产订单文档 (tisfc0408m000) 进程中对应复选框的默认值。 相关主题 使用订单文档
收货单 | 如果选中此复选框，将打印收货单。 此复选框指明打印生产订单文档 (tisfc0408m000) 进程中对应复选框的默认值。 相关主题 使用订单文档
检验单 | 如果选中此复选框，将打印检验单。 此复选框指明打印生产订单文档 (tisfc0408m000) 进程中对应复选框的默认值。 相关主题 使用订单文档
从工序操作说明复制文档链接 | 您可以在工艺流程模块中定义微工艺流程。可以使用 ODM 将单据链接至微工艺流程中的说明。 如果选中此复选框，则链接至工艺流程模块中的说明的文档在车间管理模块中也可用。
打印出库数据到物料表 | 如果选中此复选框，出库数据将打印至物料表而不仅仅打印至（估计）材料。 注意 出库数据指有关特定生产订单的仓库库位、批次、日期和材料数量等的信息。 相关主题 订单文档的内容
打印出库数据到发料单 | 如果选中此复选框，出库数据将打印至发料单而不仅仅打印至（估计）材料。 注意 出库数据指有关特定生产订单的仓库库位、批次、日期和材料数量等的信息。 相关主题 订单文档的内容
打印出库数据到核对清单 | 如果选中此复选框，出库数据将打印至核对清单而不仅仅打印至（估计）材料。 注意 出库数据指有关特定生产订单的仓库库位、批次、日期和材料数量等的信息。 相关主题 订单文档的内容
打印组合式工具组件 | 如果将工具打印至订单单据并且此复选框处于选中状态，则还将打印组合式工具的组件。 相关主题 使用订单文档
打印序列号清单 | 如果选中此复选框，则在生成制造状态的结构时将打印序列号清单。您可以在此进程中找到更多序列号参数。 相关主题 序列化物料概览
出库数据的打印顺序 | 此参数确定出库数据的打印顺序。 允许值 可能值
成本计算
按工作中心列出的财务事务处理 | 如果选中此复选框，则可以按工作中心查看生产结果。材料成本和工时成本将过帐至这些成本所适用的工作中心。 如果清除此复选框，则可以按生产订单查看生产结果。附加费以及材料成本和工时成本将过帐至生产订单的计算中心。 注意 计算中心的货币还用于取消链接的材料，取消链接的材料指生产订单既无工序又无工作中心，而只有材料。 货币 计算估计成本并使用相关货币系统时，按工作中心列出的财务事务处理复选框还可以确定所使用的货币： 如果选中该复选框（按工作中心列出生产结果），将使用为其计算成本的成本工作中心的当地货币。 如果清除该复选框（按生产订单列出生产结果），将使用计算中心的货币。 估计最终产品单位成本 估计最终产品单位成本的计算方式取决于按工作中心列出的财务事务处理复选框和成本角度，即取决于成本是基于工作中心还是基于物料：
按工作中心列出的财务事务处理 | 基于工作中心的成本 | 基于物料的成本
--- | --- | ---
否 | 1 | 2
是 | 3 | 4
1: 按详细成本构成为每个工作中心过帐最终产品单位成本合计。计算中心是唯一可用的工作中心。成本是用计算中心的货币表示的。 2: 最终产品总单位成本由物料的有效成本构成结构过帐到计算中心。成本是用计算中心的货币表示的。 3: 按详细成本构成为成本计算工作中心或计算中心过帐最终产品单位成本合计。工作中心的成本包括工序成本和材料成本。计算中心的成本包括（附加的）最终产品附加费和取消链接的材料的成本。成本是用成本计算工作中心的当地货币表示的。 4: 最终产品总单位成本由物料的有效成本构成结构过帐到计算中心。成本是用计算中心的货币表示的。 注意 您可以在最终产品单位成本 (ticst0510m000) 进程中查看基于工作中心以及基于物料的最终产品单位成本。 在制品转移 如果清除按工作中心列出的财务事务处理复选框，则不会计算在制品转移。由于生产结果是按生产订单进行查看的，因此将在生产订单的计算中心对成本进行过帐，而不会在工作中心对成本进行过帐。因此，不需要计算不同工作中心之间的在制品转移。 计算效率/价格差异 如果生产订单已结算，按工作中心列出的财务事务处理复选框将确定计算效率差异和价格差异的级别。但过帐将取决于在下列字段中定义的过帐方法： 计算中心的效率差异过帐方法 计算中心的价格差异过帐方法 计算中心的效率差异过帐方法 计算中心的价格差异过帐方法 性能方面 此字段的设置可能影响系统性能和数据库扩展。 如需更多信息，请参见 按工作中心列出的财务事务处理。 相关主题 计算生产订单的估计最终产品单位成本 在制品转移 成本计算工作中心
转移在制品方式 | 在制品 转移发生的时间。 允许值 可能值 性能方面 此字段的设置可能影响系统性能和数据库扩展。 如需更多信息，请参见 转移在制品方式。 相关主题 在制品转移
计算中心的效率差异过帐方法 | 如果清除按工作中心列出的财务事务处理复选框，则可以使用此字段确定向哪家财务公司过帐效率差异。 注意 财务公司由计算中心或工作中心所属的企业单元确定。计算中心和工作中心定义为部门，这些部门通过企业单元建立链接。 允许值 可能值 性能方面 此字段的设置可能影响系统性能和数据库扩展。 如需更多信息，请参见 效率差异过帐方法。
计算中心的价格差异过帐方法 | 如果清除按工作中心列出的财务事务处理复选框，则可以使用此字段确定向哪家财务公司过帐价格差异。 注意 财务公司由计算中心或工作中心所属的企业单元确定。计算中心和工作中心定义为部门，这些部门通过企业单元建立链接。 允许值 可能值 性能方面 此字段的设置可能影响系统性能和数据库扩展。 如需更多信息，请参见 价格差异过帐方法。
计算中心的效率差异过帐方法 | 如果选中按工作中心列出的财务事务处理复选框，则可以使用此字段确定向哪家财务公司过帐效率差异。 注意 财务公司由计算中心或工作中心所属的企业单元确定。计算中心和工作中心定义为部门，这些部门通过企业单元建立链接。 允许值 可能值 性能方面 此字段的设置可能影响系统性能和数据库扩展。 如需更多信息，请参见 效率差异过帐方法。
计算中心的价格差异过帐方法 | 如果选中按工作中心列出的财务事务处理复选框，则可以使用此字段确定向哪家财务公司过帐价格差异。 注意 财务公司由计算中心或工作中心所属的企业单元确定。计算中心和工作中心定义为部门，这些部门通过企业单元建立链接。 允许值 可能值 性能方面 此字段的设置可能影响系统性能和数据库扩展。 如需更多信息，请参见 价格差异过帐方法。
处理工时使用 |
完成过帐的时刻 | ERP LN 将完成数量的财务事务处理过帐至财务管理子系统的时刻。 此字段可以具有下列值： 完成数量 每次您报告完成的主物料数量，ERP LN 将过帐对应的财务事务处理。 订单状态已完成 当生产订单状态设置为已完成时，ERP LN 会过帐对应的财务事务处理。 注意 为限制过帐次数并获得最佳性能，建议将此字段设置为订单状态已完成，除非需要更加频繁地对事务处理进行过帐。 此字段的默认值采用生产订单 (tisfc0501m000) 进程中的完成过帐的时刻字段的值。您可以为特定的生产订单更改该进程中的字段，直到生产订单状态设置为已下达。 相关主题 报告完成数量和拒收数量 制造管理子系统中的成本构成
使用实际成本价进行收货过帐 | 如果选中此复选框，则最终产品以其实际成本接收入库，并根据已定义的实际估价方法进行估价。估价方法在仓储管理子系统中定义。 实际估价方法为： 单位成本移动平均值 (MAUC) 先进先出 (FIFO) 后进先出 (LIFO) 批次价格（批次） 如果使用实际成本计算，则原则上不会存在差异。只可能发生附加计算中心差异。附加计算中心差异是不能归因于由价格或效率引起的差异。例如，如果开始生产小于经济批次规模的订单，则准备成本会增加。由于标准成本价是以经济订货规模为基础，所以准备成本升高可能会引起附加计算中心差异。 将如果清除此复选框， 固定转移价 (FTP) 用作估价方法。 性能方面 此字段的设置可能影响系统性能和数据库扩展。 如需更多信息，请参见 进行收货过帐的实际成本价。 相关主题 固定转移价 (FTP) 和实际成本计算介绍 制造管理子系统中收货过帐的实际成本计算
处理工时使用 | 处理生产订单的工时时，将计算人工成本。将使用估计工序费率或实际人工和机器费率。 允许值 可能值 性能方面 此字段的设置可能影响系统性能和数据库扩展。 如需更多信息，请参见 实际工序费率。
序列
生成序列号的时间 | 为序列化物料创建序列号的时间。如果要生成序列号，则必须使用掩码，否则生成过程将失败。 允许值 可能值 相关主题 序列化物料概览 制造管理子系统 中的序列化物料 定义掩码
制造状态处理 | 在最终序列化物料的制造状态页眉 (timfc0110m000) 进程中处理序列化最终产品的状态的方法。 允许值 可能值 相关主题 在 制造管理子系统 中使用序列化物料 序列化物料概览 制造管理子系统 中的序列化物料
仅限“制造状态组件”中的序列化物料和批次控制物料 | 如果选中此复选框，则在序列化最终产品的制造状态组件 (timfc0111m000) 进程中只显示序列化物料和批次控制物料。 如果清除此复选框，则序列化最终产品的制造状态组件 (timfc0111m000) 进程中还将显示非序列化物料和非批次控制的物料。 相关主题 序列化物料概览 制造管理子系统 中的序列化物料
命令 | 说明
打印车间管理参数 | 打印选择的数据。