| 定义装配线控制段的顺序参数 |  |
| 打开“\Infor ERP 制造管理子系统\装配控制\装配线控制段\装配线控制段 － tiasl1540m000”进程。使用此进程为用户维护和显示重新计算/顺序参数。参数将按控制段显示。 运行排序引擎时需要这些参数。这些参数将链接至装配线控制段，且与用户相关。只有运行排序引擎的用户才能选择同一用户定义的顺序参数。 下面列出了重要的重新计算/顺序参数。 局部 局部运行次数 ERP LN 为确定装配线控制段中的最佳顺序而执行计算的次数。 局部最大交换距离 在“模拟和创建装配订单顺序 (tiasl4200m000)”进程中交换的订单之间的最大位置数。如果增加交换距离，质量将因为更多可能的交换而得到提高。如果增加交换距离，每个排序模拟运行将耗用更多的时间。 局部最大运行数量 每个排序运行的尝试交换的最大数量。每经过一系列由最大交换差异和订单数确定的交换之后，ERP LN 都会检查是否已超出此数量。如果超过此字段的值，则表示已经完成了一个排序运行。 局部未改进数量 ERP LN 在停止排序运行前，在不增加成本的情况下，在选取的控制段中交换订单的次数。 全局 全局运行次数 ERP LN 为确定装配线控制段中的最佳顺序订单而执行计算的次数。在“重新计算装配线混合订单 (tiasl3220m000)”进程中将考虑此参数，以确定为获得更佳装配线混合订单而必须执行重新计算流程的次数。 全局最大交换距离 在“模拟和创建装配订单顺序 (tiasl4200m000)”进程中交换的订单之间的最大位置数。如果增加交换距离，质量将因为更多可能的交换而得到提高。如果增加交换距离，每个排序模拟运行将耗用更多的时间。 全局最大运行数量 每个排序运行的尝试交换的最大数量。每经过一系列由最大交换差异和订单数确定的交换之后，ERP LN 都会检查是否已超出此数量。如果超过此字段的值，则表示已经完成了一个排序运行。 在“重新计算装配线混合订单 (tiasl3220m000)”进程中将考虑此参数。该参数表示每个重新计算运行的尝试交换的最大数量。 全局未改进数量 ERP LN 在停止排序运行前，在不增加成本的情况下，在选取的控制段中交换订单的次数。 在“重新计算装配线混合订单 (tiasl3220m000)”进程中将考虑此参数。此参数表示在停止重新计算运行前，在不增加成本的情况下，在选取的控制段交换订单的次数。 若要定义装配线控制段的顺序参数，请完成以下步骤。 单击装配线控制段 (tiasl1540m000) 进程特定菜单中的重新计算/顺序参数。即会启动重新计算/顺序参数 (tiasl4110m000) 进程。 无法从菜单浏览器中启动此进程。 检查您是否以用户身份登录。只有运行排序引擎的用户才能选择同一用户定义的顺序参数。选择工具栏上的“新建”，可以输入装配线控制段的顺序参数。 模拟和创建装配订单顺序 (tiasl4200m000) 进程会提供以下顺序选项： 局部改进：如果选中此复选框，ERP LN 会优化“基准控制段”字段中所选控制段的顺序。可以选择“相邻检查”复选框来优化控制段的顺序。 相邻检查：如果选中此复选框，ERP LN 会在优化过程中立即考虑指定控制段前后的控制段。此过程会产生可转移到相邻控制段的顺序，这意味着该顺序的更改是可行的。仅当选中了“局部改进”复选框，才能选中此复选框。如果选中全局改进复选框，则 ERP LN 会自动选中相邻检查复选框。 全局改进：ERP LN 会对在此进程中所选的所有控制段进行顺序优化。 模拟和创建装配订单顺序 (tiasl4200m000) 进程会提供以下偏置选项： 延迟：如果选中此复选框，则 ERP LN 在计算偏置时会将延迟订单考虑在内。所以，会在此进程中指定期间的起始时间计划第一个订单。 实际时间：如果选中此复选框，且 ERP LN 计算偏置，则 ERP LN 在控制段的最后装配线工位上报告完成最后一个订单时将考虑该实际时间。下次运行此进程重新计划装配线顺序时，ERP LN 会考虑计划终止时间和实际终止时间之间的差异。 |