| 打印按周列出的共享工作中心利用率 (tisfc1508m000) |  |
| 使用此进程以查看指定一周内为共享工作中心计划的能力。 注意 如果对车间计划进行了任何变更，则在使用当前进程之前必须运行更新利用率 (tisfc0201m000) 进程（在工作中心的公司）。必须在车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程的周利用率更新方式字段中选择自动或人工。 在共享工作中心关系 (tirou3100m000) 进程中，定义分配给当前从属工作中心的主工作中心的能力百分比。该值决定从属工作中心的能力。如果主工作中心每周有 80 小时的能力，而当前从属工作中心的能力百分比为 50%，则它的能力将为 40 小时。 相关主题 共享工作中心 生产订单的功能概览
字段 | 说明
工作中心 | 要查看其计划能力的共享工作中心。
公司 | 共享工作中心的公司。
生产年度 | 要查看计划共享工作中心利用率的年度。
生产周 | 要查看计划共享工作中心利用率的周编号。 第一周是一年的第一个星期，至少包含四天，假设星期一是这周的第一天。
工作中心 | 要查看其计划能力的从属工作中心。
正常人员能力 | 以人时表示的从属工作中心的正常能力。 正常能力通过工作中心 (tirou0101m000) 进程的下列字段计算：
    操作员数量	* 按资源单位列出的日基本能力。
可用人员能力 | 以人时表示的从属工作中心的可用能力。 可用能力按如下方式计算：
    日历中的	能力 * 操作员数量 * 共享能力百分比。
其中，
    日历中的	能力 = 日历时间 * 效率系数 * 能力百分比。
日历时间 = 终止日期 - 起始日期（对于实际日历中的一个记录）。 效率系数 = 工作时间 / 时钟时间。 共享能力百分比 = 分配给共享从属工作中心的百分比。如果共享工作中心为主共享工作中心，或不存在共享工作中心，则该百分比为 100%。 相关主题 如何计算可用能力
人时合计 | 在指定期间内从属工作中心的剩余/未完成工序的工时合计（用人时表示）。 因为这些是剩余工时数，所以没有计算人员管理子系统中登记的消耗工时。
正常机器能力 | 以机时表示的从属工作中心的正常能力。 正常能力通过工作中心 (tirou0101m000) 进程的下列字段计算：
    机器数量	* 按资源单位列出的日基本能力。
可用机器能力 | 以机时表示的从属工作中心的可用能力。 可用能力按如下方式计算：
    日历中的	能力 * 机器数量 * 共享能力百分比。
其中，
    日历中的	能力 = 日历时间 * 效率系数 * 能力百分比。
日历时间 = 终止日期 - 起始日期（对于实际日历中的一个记录）。 效率系数 = 工作时间 / 时钟时间。 共享能力百分比 = 分配给共享从属工作中心的百分比。如果共享工作中心为主共享工作中心，或不存在共享工作中心，则该百分比为 100%。 相关主题 如何计算可用能力
机时合计 | 在指定期间内从属工作中心的剩余/未完成工序的工时合计（用机时表示）。 因为这些是剩余工时数，所以没有计算人员管理子系统中登记的消耗工时。
工作中心 | 要查看其计划能力的主工作中心。
公司 | 主工作中心的公司。
正常人员能力 | 以人时表示的主工作中心的正常能力。 正常能力通过工作中心 (tirou0101m000) 进程的下列字段计算：
    操作员数量	* 按资源单位列出的日基本能力。
可用人员能力 | 以人时表示的主工作中心的可用能力。 可用能力按如下方式计算：
    日历中的	能力 * 操作员数量 * 共享能力百分比。
其中，
    日历中的	能力 = 日历时间 * 效率系数 * 能力百分比。
日历时间 = 终止日期 - 起始日期（对于实际日历中的一个记录）。 效率系数 = 工作时间 / 时钟时间。 共享能力百分比 = 分配给共享从属工作中心的百分比（如果共享工作中心为主共享工作中心，或不存在共享工作中心，则此百分比为 100%。） 相关主题 如何计算可用能力
人时合计 | 在指定期间内主工作中心的剩余/未完成工序的工时合计（用人时表示）。 因为这些是剩余工时数，所以没有计算人员管理子系统中登记的消耗工时。
正常机器能力 | 以机时表示的主工作中心的正常能力。 正常能力通过工作中心 (tirou0101m000) 进程的下列字段计算：
    机器数量 * 按资源单位列出的日基本能力。
可用机器能力 | 以机时表示的主工作中心的可用能力。 可用能力按如下方式计算：
    日历中的	能力 * 机器数量 * 共享能力百分比。
其中，
    日历中的	能力 = 日历时间 * 效率系数 * 能力百分比。
日历时间 = 终止日期 - 起始日期（对于实际日历中的一个记录）。 效率系数 = 工作时间 / 时钟时间。 共享能力百分比 = 分配给共享从属工作中心的百分比。如果共享工作中心为主共享工作中心，或不存在共享工作中心，则该百分比为 100%。 相关主题 如何计算可用能力
机时合计 | 在指定期间内主工作中心的剩余/未完成工序的工时合计（用机时表示）。 因为这些是剩余工时数，所以没有计算人员管理子系统中登记的消耗工时。
日期 | 利用率所适用的生产日期。
机器 | 要在共享工作中心的公司查看其计划的机器。
生产 订单 | 计划生产订单。
工艺流程 | 在共享工作中心的计划生产订单的工艺流程。
工序 | 在共享工作中心执行的工序的代码。
任务 | 在共享工作中心计划的任务。
计划 数量 | 按共享工作中心的生产订单生产的计划数量。
人时 | 执行工序所需的人时。
机时 | 执行工序所需的机时。
物理位置 | 执行工序所在的位置。也可以在此字段中输入有关工序的其它信息。
车间管理 订单组 | 生产订单所属的车间管理订单组。 相关主题 订单分组
物料 | 按生产订单生产的计划物料。