| 指定维修说明 |  |
| 维修说明是 物料 特定的参考活动，或链接至物料的预报活动。要指定维修说明，需要指定每个物料所需的 参考活动 以及这些活动必须执行的次数。可以针对每个参考活动指定 需求 。 可以在下列进程中定义维修说明： 物料维修说明 (tsspc1120m000) 维修说明 - 预报活动 (tsspc1125m000) 如果定义 维修说明 ，则可以利用多层序列化物料结构提供的功能。例如，如果一个产品系列的多个产品都需要某一维修活动，则可将该产品系列包含在序列化物料结构中。该系列将作为其中的序列化物料，它下面定义了公用的维修活动。 通过 使用分类 ，可为一个物料定义多个维修说明。 如何定义维修说明 步骤 1. 参考活动 必须在 参考活动 (tsacm1101m000) 进程中定义参考活动，参考活动是维修说明的基本要素。可以使用这些参考活动来创建维修说明、维修预报或维修计划。 参考活动始终包含一个服务类型。在必须定义维修计划时，服务类型会起到重要的作用。如需有关服务类型的更多详细资料，请参阅主数据管理模块 (MDM) 中的处理过程。 步骤 2. 检验模板 如果计量类型已链接至参考活动，则将该计量类型称为计量检验。必须作为部分参考活动来执行此计量检验。如果执行了计量但超出了额定值，则必须执行一个或多个活动。因此，必须可以在 参考活动计量类型 (tsacm3160m000) 进程中插入后续活动。计量是特定情况下对象的特定变量（计量数量）的值。 步骤 3. 物料维修说明 维修说明是作为维修策略的一部分对不具名物料执行的活动的清单。还指定了活动的执行频率。可以为同一不具名物料指定多个不同的维修说明。为实现这一目的，可以使用实体使用分类。 使用 物料维修说明 (tsspc1120m000) 进程列出组成物料维修说明的各个参考活动。在 特定 菜单中，单击 生成预报 以启动 生成预报 (tsspc1225m000) 进程，您可以使用它根据进程中列出的物料参考活动生成相应物料的预报活动清单。可以单击 资源需求 来启动 按参考活动列出的资源需求 (tsacm2120m000) 进程，您可以使用此进程来查看特定参考活动的资源需求清单。 维修说明数据图解 相关主题 活动组 维修策略 定义序列化物料 群布局示例 |