| 机器 (tirou0102m000) |  |
| 使用此进程以选择或输入一台机器，并维护机器数据。这些数据包括机器成本费率和机器能力。 是否将机器费率数据用于生产订单的实际成本计算取决于车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程中处理工时使用字段的设置。如果处理工时使用字段设置为实际人工和机器费率，则此进程中定义的机器费率以及员工通用数据 (tccom0101m000) 进程中的人工费率将构成实际成本计算的基础。 在特定菜单上，可以选择以下各项： 工具，用于启动机器 - 工具 (tirou0110m000) 进程。 使用处，用于启动工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程，可以在此进程中查看使用特定机器的工艺流程工序。 任务关系，用于启动任务关系 (tirou0104m000) 进程，可以在此进程中列出并维护任务、机器和工作中心之间的关系。 注意 如果通过推进方式启动此进程，则只能查找并选择记录。 相关主题 输入工艺流程 工作中心
字段 | 说明
机器 | 在 ERP LN 中，机器指的是可在上面执行某些工序以生产物料的机械对象。 机器会链接至工序费率。工序费率和人工费率共同构成生产订单实际成本计算的基础。
工作中心 | 安装机器的工作中心。 许多进程中都会用到此字段，例如计算资源 (tirou0201m000) 进程。必须在工作中心 (tirou0101m000) 进程中预定义工作中心。
机器费率 | 机器费率取决于以下条件： 机器的折旧。 机器的运行成本。 机房使用成本。 如果车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程中的处理工时使用字段为实际人工和机器费率，则机器费率将用于实际生产订单的成本计算。在这种情况下，机器费率以及员工通用数据 (tccom0101m000) 进程中所定义的人工费率共同构成实际成本计算的基础。 实际成本包括： 机器成本 = 运行小时数 * 机器费率 人工成本 = 工时 * 人工费率 如果您无法确定精确的机器费率，则必须根据总机器成本来计算平均费率。该费率必须在实际上与机器相符。
机器费率 | ERP LN 用于登记和报告金额的公司基本货币之一。 在多货币系统中，最多可定义三种本币。 当地货币 两种报表货币
成本构成 | 成本构成是用户为了对成本分类而定义的类别。 成本构成具有以下作用： 对物料的成本价格、销售价格或估计价格进行分解。 将估计的生产订单成本与实际的生产订单成本进行比较。 计算生产差异。 查看成本会计模块中各种成本构成的成本分配。 成本构成可以包括下列成本类型： 材料成本 工序成本 材料成本附加费 工序成本附加费 在制品转移成本 一般费用 注意 如果使用装配控制模块 (ASC)，则不能使用一般费用类型的成本构成。
周能力 [小时] | 机器每周的正常运行小时数。此值用于确定机器的利用率，并作为正常能力显示在按周列出的机器利用率 (tisfc1504m000) 进程中。
日基本能力 | 机器每天的正常运行小时数。此值用于确定机器的利用率，并作为正常能力显示在按日列出的机器利用率 (tisfc1505m000) 进程中。
期望队列 | 用户所需工作中心的计划产出和计划投入之间的差额。此值是初始队列计算的默认值。
命令 | 说明
工具 | 启动机器 - 工具 (tirou0110m000)。
使用处 | 启动工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程，可以在此进程中查看使用特定机器的工艺流程工序。
任务关系 | 启动任务关系 (tirou0104m000) 进程，可以在此进程中列出并维护任务、机器和工作中心之间的关系。