| 活动 (tipcs4101m000) |  |
| 在该概览进程中，可以按项目列出活动。 可以在详细进程中定义活动。 活动可用于执行按项目列出的网络计划，以及执行以下操作： 确定按活动计划的项目粗略材料需求和粗略能力需求； 控制项目的（最终）装配计划； 在模块计划中定义模块； 在项目结构 (tipcs2115m000) 进程中记录项目结构。 注意 下列情况下将无法删除记录： 项目的状态为已取消、已完成、已结算或已存档； 耗用的工时 > 0； 活动正用于项目结构 (tipcs2115m000) 进程中 活动正用于活动关系 (tipcs4110m000) 进程中 活动正用于模块计划 (tipcs4120m000) 进程中 相关主题 网络计划
字段 | 说明
项目 | 专门针对特定客户订单执行的制造操作和采购操作的集合。由订货策略为按单生产的物料的客户订单启动项目。项目的目的是计划和协调这些物料的生产。 对于标准按订单生产，项目只用来将物料链接至客户订单。其它情况下，项目可以包含下列项： 定制物料数据（物料清单和工艺流程） 项目计划（活动计划） 预算是一种特殊类型的项目。预算用于计划和估计生产，而不用于执行生产。 注意 不允许含有预算类型的项目。预算仅用于财务事务处理，因此，无法添加预算对应的活动。
活 动 | 此代码标识项目网络计划中的活动。 默认值 通常，ERP LN 将采用最后一个序号并将该序号递增 1。
搜索关键字 | 为便于搜索而使用的另一种形式的说明。它通常是完整说明的缩写、首字母缩写或便于记忆的替代说明。
任务 | 要链接至活动的任务。 输入的任务用于： PCS 项目工时 (bptmm1170m000) 进程中（输入活动的工时后）； 存储更多有关活动的详细信息。 相关主题 工艺流程
工作中心 | 包含具有相同能力的一个或多个人员和/或机器的特定生产区域，可将其视为一个用来计划能力需求和制定详细计划的单元。
活动 管理员 | 负责计划或执行项目活动的人员。
能力负荷表 | 能力负荷表指示如何在活动持续时间内划分粗略能力需求。水平轴显示提前期（活动持续时间）的百分比。垂直轴显示能力需求的百分比（某个活动持续时间之后必须完成该部分活动）。此能力需求是针对活动记录的粗略能力。
粗略能力需求 | 指执行相关活动时的全局能力需求，以小时表示。 输入相关活动的估计能力需求，以小时表示。在生成网络计划 (tipcs4210m000) 进程中，可使用能力负荷表，为相关活动计划全局能力需求。
计划因子 | 输入用于计算默认活动持续时间的计划因子。 计划因子指明执行某项活动时同时占用的员工数或机器数。ERP LN 仅使用此因子来根据全局能力需求和每天可用工时计算默认的活动持续时间。
可用能力 | 输入每天的可用能力（以小时表示）。此能力用于计算默认的活动持续时间。使用计划因子，便可记录每个员工或每台机器每天的可用能力（以小时表示）。 ERP LN 会根据此能力使用相应公式计算默认的活动持续时间： 默认活动持续时间 = 粗略能力需求/(计划因子 x 可用能力)
活动持续时间 |
最早起始日期 | 活动的最早起始日期指可以开始活动的最早日期。使用生成网络计划 (tipcs4210m000) 进程可以确定此日期。
最晚起始日期 | 活动的最晚起始日期指可以开始活动的最晚日期。使用生成网络计划 (tipcs4210m000) 进程可以确定此日期。
最早终止日期 | 活动的最早终止日期指可以完成活动的最早日期。使用生成网络计划 (tipcs4210m000) 进程可以确定此日期。
最晚终止日期 | 活动的最晚终止日期指可以完成活动的最晚日期。使用生成网络计划 (tipcs4210m000) 进程可以确定此日期。
合计浮动时间 | 活动的合计浮动时间是指可以任意更改活动时间，但不会影响相关项目之计划完成日期这一期间的最长时间，用（工作）天数表示。 合计浮动时间的计算公式如下： 合计浮动时间 = 最迟终止日期 - 最早起始日期 - 活动持续时间 最迟终止日期和最早起始日期都用项目天数表示。 相关主题 浮动时间
自由浮动时间 | 自由浮动时间是在不影响后续活动浮动时间的情况下，可以延迟启动活动的天数（工作日）。 自由浮动时间由网络计划流程确定。用户不能对其进行修改。 相关主题 浮动时间
要求起始日期 | 要求起始日期是您要开始执行相关活动的日期。此日期仅供参考。但是，在生成网络信息 (tipcs4211m000) 进程中，会将要求起始日期与最早终止日期和最晚终止日期以及参考日期进行比较，这可能会导致产生例外消息。
要求的终止日期 | 要求结束日期是您要停止执行相关活动的日期。此日期仅供参考。但是，在生成网络信息 (tipcs4211m000) 进程中，会将要求结束日期与最早终止日期和最晚终止日期以及参考日期进行比较，这可能会导致产生例外消息。
实际起始日期 | 输入实际起始日期，前提是完成百分比字段中的值不是 100%。 注意 通过 PCS 项目工时 (bptmm1170m000) 进程为相关活动输入工时后，实际起始日期还会由处理工时和费用 (bptmm1203m000) 进程进行更新。
实际终止日期 | 输入实际结束日期，前提是“完成百分比”字段中的值不是 100%。 注意 如果执行下列操作，则将更新实际结束日期： 在处理工时和费用 (bptmm1203m000) 进程中，输入相关活动的工时。 在生成网络计划 (tipcs4210m000) 进程中，执行网络计算。
活动估计 | 如果选中此复选框，则该字段会指示计算项目的估计成本价时，是否必须包含相关活动。这对于间接活动（如工程活动）尤其重要。
状态 | 指示项目的当前进度。
汇总估计能力 [H] | 汇总能力需求（以小时表示）取决于计划执行活动的工作中心。根据项目结构和项目工程，可在汇总项目估计能力 (tipcs4201m000) 进程中计算汇总能力需求。仅当工序已链接至工艺流程中的活动时，才可能执行此计算。根据工作中心 (tirou0101m000) 进程中关键能力类型字段的值，可以使用人员能力或机器能力计算汇总能力需求。 显示的汇总能力需求仅供参考；另外汇总能力需求还可用于检查或监控按活动列出的粗略计划工时。
进度
耗用关键能力 | 相关活动消耗的实际工时。根据链接至活动的事务处理工时，ERP LN 会在处理工时和费用 (bptmm1203m000) 进程中自动更新此值。 ERP LN 会显示生成网络计划 (tipcs4210m000) 进程中计算的消耗工时数。
实际人时 | 过帐至人员管理子系统并由该子系统处理的实际人时。
实际机时 | 过帐至人员管理子系统并由该子系统处理的实际机时。
关键能力类型 | 相关工作中心工作中心 (tirou0101m000) 进程中关键能力类型字段的值。
自动更新完成百分比 | 如果选中此复选框，则在处理工时和费用 (bptmm1203m000) 进程中处理工时事务处理时，或在生成网络计划 (tipcs4210m000) 进程中计算项目网络时，会自动确定完成百分比字段。
完成百分比 | 输入活动的完成百分比。只有在清除自动更新完成百分比复选框的情况下才能输入百分比。 如果清除自动更新完成百分比复选框，则会自动确定完成百分比。计算方法如下： 如果在粗略能力需求字段中输入工时： 完成百分比 = 耗用工时/粗略能力需求 如果未在粗略能力需求字段中输入工时： 完成百分比 = 耗用工时/(计划因子 x 可用能力 x 实际持续时间) 完成百分比可以指示活动的进度。如果在按员工列出的工时和费用概览 (bptmm1100m000) 进程中登记活动工时，则会更新耗用关键能力字段。如果登记的活动工时数超过粗略能力需求字段中的工时数，则完成百分比字段中预期的百分比将大于 100%。但是，完成百分比字段中显示的值决不会大于 99%。这是因为，如果该百分比不大于 99%，则您可以继续登记工时。 如果清除自动更新完成百分比复选框，则可以人工将该百分比更改为 100%。如果该百分比为 100%，则不能再登记额外的工时。 注意 由于能力需求的非线性分配，因此完成百分比与提前期无关，而与全局能力需求相关。如果选择自动计算完成百分比，则会根据全局能力需求和实际消耗的工时来确定该百分比。
命令 | 说明
项目 | ERP LN 会启动项目 (tipcs2101m000) 进程，可以在此进程中维护项目数据。
活动关系 | ERP LN 会启动活动关系 (tipcs4110m000) 进程，可以在此进程中维护项目的活动关系。
能力负荷表 | 启动能力负荷表 (tipcs4131m000) 进程，可以在此进程中维护附加至指定活动的能力负荷表。
生成网络计划 | 单击可为指定的项目生成网络计划。
按项目列出的粗略能力利用率 | 单击可显示指定项目和活动的粗略能力利用率。
按工作中心列出的粗略能力利用率 | 单击可显示指定工作中心和活动的粗略能力利用率。