| 按工序列出的设置分类和状态 (tisfc0133m000) |  |
| 使用此进程来将设置分类和设置状态链接到特定生产订单的工序。 相关主题 ERP LN 中设置分类和设置状态的背景 定义设置分类和设置状态
字段 | 说明
生产订单 | 使用这种订单可以生产在指定交货日期交货的指定数量的物料。
项目 | 使用这种订单可以生产在指定交货日期交货的指定数量的物料。
工序 | 工艺流程中连续执行，以生产某种物料的系列步骤之一。 在执行工艺流程工序期间，可以收集下列数据： 任务。例如，锯料。 用来执行任务的机器（可选）。例如，切割机。 执行任务的地点（工作中心）。例如，木制品工作中心。 执行任务所需的员工人数 此数据用于计算订单提前期，以便计划生产订单以及计算成本价。
设置分类 | 是一种物料特征类型，指出了必须如何设置机器才能生产物料。设置分类确定了两道工序之间机器或工具所用的转换时间。设置分类由一系列设置状态组成。在设置状态矩阵中，可定义特定的转换时间。 示例 例如，设置分类为颜色和厚度。如果设置分类为颜色，则设置状态可以是红色、绿色、白色和黑色等。
设置状态 | 链接至某道工序的物料的特征。机器的转换时间可长可短，这取决于两道连续工序的设置状态。一系列的设置状态组成了一个设置分类。 示例 如果设置分类为颜色，则设置状态可以是红色、绿色、白色和黑色等。